Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Huvudinställningar > Demonstrationsläge

## Demonstrationsläge

Det går att ställa in om en demonstration ska visas av leendeavkänningsfunktionen eller AVCHD-filmer. Låt [Av] vara inställt när demonstrationerna inte behövs.

1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Demonstrationsläge] önskat läge [OK]

| Demoläge1 | En demonstration av tagningsfunktionerna visas.
| Demoläge2 | En demonstration av leendeavkänningsläget startar automatiskt när man inte gör något med kameran på 15 sekunder.
| Demoläge3 | Om man inte gör något med kameran under en viss tid medan den är ansluten till en HD-TV, visas automatiskt en demonstration av AVCHD-filmer.
| Av | Ingen demonstration visas.

Observera

- Om man trycker ner avtryckaren under demonstrationen av leendeavkänningsläget utlöses slutaren, men ingen bild lagras.

- Om antalet bilder som är lagrade i internminnet ökar medan en demonstration pågår, kan det hända att kameran automatiskt raderar bilderna. Du rekommenderas att göra en säkerhetskopia av bilderna i internminnet före en demonstration.

- AVCHD-filmer beskrivs enligt följande:

DSC-TX10: AVCHD-filmer
DSC-TX100 / TX100V: Inspelat med [Filmformat] inställt på [AVCHD 50i/50p] eller [AVCHD 60i/60p]. [Mer information]
Tillbaka till överst