Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder 3D-funktionerna > Tagning av 3D-bilder > Multivinkelsvepning

## Multivinkelsvepning

När du panorerar med kameran tar kameran flera bilder och sätter ihop till en stereoskopisk bild. Används för att ta en bild som går att spela upp som en stereoskopisk bild genom att luta kameran åt höger eller vänster, och en bild som går att spela upp på en 3D-TV.

1. (Inspelningssätt) (3D-tagning) (Multivinkelsvepning)

1. Rikta kameran mot den ena änden av motivet du vill ta och tryck ner avtryckaren.

- En svart, genomskinlig del (A) visas innan tagning. Den delen spelas inte in.

1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (B) enligt anvisningen på skärmen.

Tagningsområde i multivinkelsvepningläget
Rör kameran ungefär 45 grader till vänster och höger om motivet som du vill ställa in skärpan på.
Observera

- I multivinkelsvepningläget går det bara att välja bildstorleken [16:9(2M)] för panoramabilder.

- Se även tipsen för 3D-panorering. [Mer information]

Se även
Uppspelning av bilder som är tagna i multivinkelsvepningsläget i stereo
Uppspelning av 3D-bilder på en 3D-TV
Tillbaka till överst