Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder 3D-funktionerna > Tagning av 3D-bilder > 3D-panorering

## 3D-panorering

Flera bilder tas medan kameran rör sig, och dessa bilder sammanställs sedan till en 3D-bild. Den inspelade bilden kan spelas på en 3D-TV.

1. (Inspelningssätt) (3D-tagning) (3D-panorering)

1. Rikta kameran mot den ena änden av motivet du vill ta och tryck ner avtryckaren.

- En svart, genomskinlig del (A) visas innan tagning. Den delen spelas inte in.

- I (3D-panorering), kan du ändra tagningsriktningen genom att trycka på (B).

1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (C) enligt anvisningarna på skärmen.

Tips för att ta bilder med 3D-panorering
För att ta 3D-bilder på rätt sätt ska du panorera kameran långsamt. (Sikta på en 5-sekunders halvcirkel.)
Om du panorerar för snabbt eller för långsamt visas ett meddelande på skärmen.
Vi rekommenderar att du övar flera gånger innan du börjar ta bilder.
Stillastående motiv lämpar sig bäst för 3D-bilder.

- Bestäm scenen och tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan, exponeringen och vitbalansen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran.

Observera

- 3D-tagning är inte lämpligt att använda i följande fall:

- Om motivet är väldigt stort

- Om motivet rör sig

- Om huvudmotivet är för nära kameran

- För bilder med dålig kontrast, som t.ex. himlen, en sandstrand eller en gräsmatta

- 3D-bilder består av en JPEG-fil och en MPO-fil. Om någon av dessa filer raderas på datorn kan det hända att kameran inte fungerar som den ska.

- Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden som skapas. Rör i så fall kameran snabbare för att lagra en hel 3D-bild.

- Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade.

- I svag belysning kan det hända att bilderna blir suddiga. Du rekommenderas ta bilder utomhus med bra ljus.

- I flimrande belysning, t.ex. lysrörsbelysning, kan det hända att 3D-tagning misslyckas.

- Om ljusstyrkan, färgerna eller skärpan för hela bildvinkeln för 3D-tagningen är väldigt annorlunda än för den bildvinkel som AE/AF-låset ställdes in för, kommer bilden inte att bli lyckad. Ställ i så fall in AE/AF-låset i en annan vinkel och försök igen.

- Det kan hända att 3D-tagningen avbryts i följande fall:

- Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen.

- När kameran skakar för mycket.

- Den här funktionen är inte lämplig för undervattenstagning. (DSC-TX10)

Se även
Uppspelning av 3D-bilder på en 3D-TV
Tillbaka till överst