Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > Sahne Tanıma

## Sahne Tanıma

Gelişmiş mod
Fotoğraf makinesi otomatik olarak çekim koşullarını algılar ve sonra fotoğrafı çeker. Hareket algılandığında, konu bulanıklaşmasını azaltmak için harekete göre ISO hassasiyeti arttırılır. Fotoğraf makinesi Akıllı Otomatik moduna ayarlandığında, fotoğraf makinesinin otomatik olarak iki kare çektiği [Gelişmiş] modunu seçebilirsiniz.
Sahne Tanımada, ekranda görüntülenen bir simgenin konumu, fotoğraf makinesinin bir sahneyi veya koşulu tanıyıp tanımamasına bağlı olarak farklıdır. Fotoğraf makinesi bir sahneyi tanırsa, (Portre), (Çocuk), (Alacakranlk Portre), (Alacakaranlık), (Arka Işıklı Portre), (Arka Işık), (Peyzaj), (Makro), (Yakına Odaklanma), (Spot Işığı) veya (Az Işık) gibi simgeler ve kılavuzlar ilk satırda görüntülenir. Fotoğraf makinesi bir koşulu tanırsa, (Tripod) veya (Taşı) gibi simgeler ikinci satırda görüntülenir. Fotoğraf makinesi sahnenin ve koşulun ikisini değil, sadece birini tanıyabilir.

1. (KAYIT modu) (Akıllı otomatik)

1. MENU (Sahne Tanıma) istenen mod

| (Otomatik) | Makine sahneyi tanıdığında, en uygun ayarlara geçer ve fotoğrafı çeker.
| (Gelişmiş) | Makine sahneyi tanıdığında, en uygun ayarlara geçer. Fotoğraf makinesi (Alacakaranlık), (Alacakranlk Portre), (Arka Işık) veya (Arka Işıklı Portre) sahnesini tanıdığında, otomatik olarak ayarı değiştirir ve başka bir fotoğraf çeker. Arka arkaya 2 resim çektiğinizde, simgesi üzerindeki + işareti yeşil olur. İki kare çekildiğinde, çekimden hemen sonra iki görüntü yan yana görüntülenir. [Kapalı Göz Giderme] görüntülendiğinde otomatik olarak 2 fotoğraf çekilir ve gözlerin açık olduğu fotoğraf otomatik olarak seçilir. [Ayrıntılar]

Notlar

- Dijital zoom kullanılırken Sahne Tanıma kullanılamaz.

- Odak Takibi modunda (Portre), (Alacakranlk Portre) veya (Arka Işıklı Portre) algılanmaz.

- Kullanılabilir flaş ayarları şunlardır: [Otomatik] ve [Kapalı].

- Mevcut duruma bağlı olarak bu sahneler tanınmayabilir.

- Aynıda anda (Tripod) ve (Alacakaranlık) kullanıldığında, fotoğraf makinesi bir tripoda sabitlenmiş olsa bile bazen titreşimlerin fotoğraf makinesine aktarıldığı bir ortamda tanınmaz.

- Bazen bir sahne aynı anda bir (Tripod) ve (Alacakaranlık) olarak algılandığında uzun bir enstantane ile sonuçlanabilir. Çekim sırasında fotoğraf makinesini sabit tutun.

- Seçilen KAYIT moduna bağlı olarak bazı MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

### Gelişmiş mod

[Gelişmiş] modunda, fotoğraf makinesi bulanık olabilecek (Alacakaranlık), (Alacakranlk Portre), (Arka Işık) veya (Arka Işıklı Portre) sahnelerini tanıdığında, ayarları aşağıdaki gibi değiştirir ve farklı ayarlarla arka arkaya iki fotoğraf çeker. Çekilen iki görüntüden istediğinizi seçebilirsiniz.

| İlk Görüntü* | İkinci Görüntü
| Yavaş Senkro modunda çekim | Hassasiyet arttırılmış ve titreme azaltılmış olarak çekim yapar
| Flaşın kılavuz olarak yüze seçici vurum yaptığı Yavaş Senkro modunda çekim | Yüzün kılavuz olarak kullanıldığı ve titremenin azaltıldığı artırılmış hassasiyetle çekim
| Yavaş Senkro modunda çekim | Hassasiyeti arttırmadan düşük deklanşör hızında çekim yapar.
| Flaşla çekim | Arka planın parlaklığı ve kontrastı ayarlanmış olarak çekim
| Flaşın kılavuz olarak yüze seçici vurum yaptığı çekim | Yüzün ve arka planın parlaklık ve kontrastı ayarlanarak yapılan çekim

* Flaş ayarı [Flaş] [Otomatik] olduğunda.
Kapalı Göz Önleme işlevi nedir?
[Gelişmiş] olarak ayarlandığında, fotoğraf makinesi (Portre) veya (Çocuk) öğesini tanıdığında otomatik olarak arka arkaya* iki fotoğraf çeker. Fotoğraf makinesi gözlerin kapatılmamış olduğu görüntüyü otomatik olarak seçer, gösterir ve kaydeder. Her iki fotoğrafta da gözler kapalı çıkmışsa, “Göz kırpma saptandı” mesajı görüntülenir.
* Flaşın arka arkaya patladığı/enstantanenin uzun olduğu durumlar hariç.
En üste geri dön