Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > 3D İşlevlerini Kullanma > 3D görüntüler izleme > Bir 3D TV’de 3D görüntüleri izleme

## Bir 3D TV’de 3D görüntüleri izleme

Fotoğraf makinesine 3D formatında kaydedilmiş 3D görüntüleri, fotoğraf makinesini bir HDMI kablosu (ayrı olarak satılır) ile bir 3D TV’ye bağlayarak izleyebilirsiniz.
Ayrıca TV cihazı ile verilen kullanma talimatlarına bakın.

1. Fotoğraf makinesini ve televizyonu kapatın.

1. Fotoğraf makinesini bir HDMI kablosuyla (ayrı olarak satılır) TV’ye bağlayın.

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

A: HDMI jakı
B: HDMI kablosu

1. Televizyonu açın ve girişi ayarlayın.

1. (Kayıttan Gösterim) düğmesine basarak fotoğraf makinesini açın.

1. (3D çekim) modu kullanılarak çekilmiş görüntüleri seçmek için / simgesine dokunun.

1. (3D izleme) simgesine dokunun.

1. [OK] düğmesine dokunun.

Fotoğraf makinesiyle çekilmiş olan görüntüler TV’de görünür.

1. Görüntüleri seçmek için / simgesine dokunun ve istediğiniz modu seçin.

Gstrm Kydrm pnrm görüntüsü. | 3D Panorama Taraması modunda çekilen görüntüleri kaydırarak kayıttan gösterir. Kayıttan göstermek/duraklatmak için simgesine ve görüntüleri kaydırmak için / simgesine dokunun. [16:9] görüntü boyutunda çekilmiş bir 3D görüntü kayıttan gösterilirken, kaydırmalı kayıttan gösterim kullanılamaz.
Sürekli Oynatma | Sadece 3D görüntüleri sürekli şekilde kayıttan gösterir. Görüntüleri bir önceki / bir sonraki ile değiştirmek için / simgesine dokunun.
3D Görünümünden Çık | 3D kayıttan gösterimi bitirir.

- Zoom ölçeğini W/T (zoom) düğmesiyle değiştirebilirsiniz.

Notlar

- (3D izleme) modunu seçtiğiniz zaman, sadece 3D görüntüler gösterilir.

- [3D panorama taraması] modunda çekim yönü yukarı veya aşağı şeklinde ayarlanmış olarak çekilen bir görüntüyü kayıttan gösterirseniz, görüntü TV ekranında yatay olarak gösterilir.

- Fotoğraf makinesini ve bağlanacak donanımı çıkış terminallerini kullanarak bağlamayın. Fotoğraf makinesi ve ekipman, çıkış terminalleri kullanılarak bağlandığı zaman hiçbir video ve ses çıktısı alınmaz. Böyle bir bağlantı fotoğraf makinesinde ve/veya bağlı donanımda arızaya neden olabilir.

- Bu işlev bazı TV’lerle doğru çalışmayabilir. Örneğin, TV’nizde video izleyemeyebilir, 3D modunda çıkış alamayabilir veya TV’den ses duyamayabilirsiniz.

- HDMI logosu olan bir HDMI kablosu kullanın.

- Fotoğraf makinesini bir TV’ye bağladığınız zaman, fotoğraf makinesindeki mini jaka ve TV jakına bağlanabilen bir HDMI kablosu kullanın.

- Fotoğraf makinesinin bir HDMI kablosuyla (ayrı olarak satılır) TV’ye bağlı olduğu durumda filmler çektiğiniz zaman belli bir süre sonunda fotoğraf makinesini korumak için kayıt otomatik olarak durdurulabilir.

İlgili Konu
3D izleme
En üste geri dön