Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (İzleme) > MENU öğeleri (İzleme) > TransferJet yoluyla gönderir

## TransferJet yoluyla gönderir

TransferJet kullanarak görüntüler alma
Ayrı olarak satılan TransferJet uyumlu aygıtlar kullanma
TransferJet birbiriyle iletişim kurmasını istediğiniz iki ürünü yakın biçimde hizalayarak veri aktarılmasına olanak sağlayan bir yakın plan, kablosuz transfer teknolojisidir.
Fotoğraf makinenizde TransferJet işlevi olup olmadığını anlamak için, makinenin alt kısmında (TransferJet) işareti bulunup bulunmadığına bakın.
TransferJet işlevli bir Memory Stick (ayrı olarak satılır) kullanmak TransferJet uyumlu aygıtlar arasında görüntü aktarımına olanak sağlar.
TransferJet konusunda daha fazla bilgi için, TransferJet işlevli Memory Stick ile verilen kullanma kılavuzuna bakın.

1. Fotoğraf makinesine bir TransferJet işlevli bir Memory Stick yerleştirin.

1. Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan gösterim) düğmesine basın.

1. MENU (TransferJet yoluyla gönderir) istenen mod

1. Fotoğraf makinesi ve öteki cihaz üstündeki (TransferJet) işaretlerini yakın biçimde hizalayarak görüntüleri aktarın.

Bağlantı kurulunca bir bildirim sesi duyulur.

(Bu görüntü) | Tek görüntü modunda ekrandaki görüntüyü gönderir.
(Birden çok görüntü) | Birden çok görüntüyü seçebilir ve gönderebilirsiniz. 3. adımdan sonra aşağıdakileri yapın. Gönderilecek bir görüntü seçin, ardından buna dokunun. Gönderilecek başka görüntü kalmayıncaya kadar yukarıdaki adımları tekrar edin. işaretini kaldırmak için, işaretli görüntüye tekrar dokunun. [OK] [OK] simgesine dokunun.

Notlar

- Sadece fotoğraflar aktarılabilir.

- Bir defada en çok 10 görüntü aktarılabilir. Ancak, 3D görüntüler için, hem MPO dosyası hem de JPEG dosyası transfer edilir. Alan aygıta bağlı olarak, en çok 20 görüntü alınır.

- (Ayarlar) öğesinde [TransferJet] öğesini [Açık] olarak ayarlayın. [Ayrıntılar]

- Bir uçakta, (Ayarlar) öğesinde [Ayrıntılar] [TransferJet] öğesini [Kapalı] olarak ayarlayın. Ayrıca, kullandığınız yerin kurallarına uyun.

- 30 saniye içinde aktarım yapılamazsa bağlantı kesilir. Bu olursa, [Evet] seçeneğine dokunun ve fotoğraf makinesi ile bir başka aygıt üstündeki iki (TransferJet) işaretini hizalayın.

- TransferJet işlevli Memory Stick ve TransferJet işlevli fotoğraf makinesi modelleri yerel yasalar ve yönetmelikler nedeniyle bazı ülkelerde ve bölgelerde satılmamaktadır.

- Fotoğraf makinenizi satın aldığınızın dışındaki ülkeler ve bölgelerde [TransferJet] işlevini [Kapalı] olarak ayarlayın. Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, TransferJet işlevini kullanmanız halinde, elektromanyetik dalga yayma konusundaki yerel kısıtlamalar nedeniyle sorumlu olabilirsiniz.

### TransferJet kullanarak görüntüler alma

1. Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan gösterim) düğmesine basın.

1. Görüntüler almak için fotoğraf makinesi ve gönderici aygıt üstündeki (TransferJet) işaretlerini yakın şekilde hizalayın.

Bağlantı kurulunca bir bildirim sesi duyulur.
Başarılı biçimde veri göndermek ve almak için tavsiyeler
Fotoğraf makinesi ve diğer aygıt üstündeki (TransferJet) işaretlerini yakın şekilde hizalayın.

- Aktarma hızı ve aralığı (TransferJet) işaretlerinin hizalanma açısına göre değişir.

- İletişim kuruluncaya kadar fotoğraf makinesinin konumunu/açısını değiştirmek gerekebilir.

- Veri göndermek ve almak (TransferJet) işaretleri şekilde gösterildiği gibi her iki fotoğraf makinesi bir birine paralel olacak şekilde hizalanırsa daha kolay olur.

Notlar

- Sadece fotoğraf makinesi ekranında izlenebilen görüntüler gönderilebilir veya alınabilir.

- Bu fotoğraf makinesi sadece MPO ve JPEG dosyaları alabilir.

- Eğer saklama sırasında bir Görüntü Veritabanı Dosyası hatası ortaya çıkarsa bir Görüntü Veritabanı Dosyası Kurtarma ekranı açılır.

- Görüntü Veritabanı Dosyasına kaydedilemeyen görüntüleri [Klasör grünümü (hareketsiz)] öğesini kullanarak kayıttan gösterin.

### Ayrı olarak satılan TransferJet uyumlu aygıtlar kullanma

Ayrı satılan TransferJet uyumlu aygıtların kullanılması bir PC’ye görüntüler aktarmanıza olanak sağlar ve veri aktarımından daha geniş ölçüde yararlanmanızı sağlayabilir.
Ayrıntılar için, TransferJet uyumlu aygıtınızla verilen kullanma talimatlarına bakın.

- TransferJet uyumlu aygıtları kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Kullanımdan önce, fotoğraf makinesini kayıttan gösterim moduna ayarlayın.

- Herhangi bir görüntü görüntülenmiyorsa, MENU (Ayarlar) (Temel Ayarlar) [LUN Ayarı] [Tek] simgesine dokunun.

- Bağlıyken, veriler fotoğraf makinesine yazılamaz veya fotoğraf makinesinden silinemez.

- “PMB” uygulamasına görüntüler alırken bağlantıyı kesmeyin.

İlgili Konu
TransferJet
TransferJet standardı
En üste geri dön