Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Uyarılar / Bu fotoğraf makinesi hakkında > Uyarılar > Uyarılar

## Uyarılar

Dahili bellek ve hafıza kartı yedeklemesi
Veritabanı dosyaları hakkında
Fotoğraf makinesini aşağıdaki yerlerde kullanmayın / saklamayın
Taşıma hakkında
Kullanma sıcaklıkları hakkında
Nem yoğunlaşması hakkında
Bu fotoğraf makinesindeki dahil edilmiş işlevler
Görüntü veri uyumluluğu hakkında
Diğer aygıtlarda film oynatma hakkında notlar
Ekran ve mercek ile ilgili notlar

### Dahili bellek ve hafıza kartı yedeklemesi

Erişim lambası yanarken fotoğraf makinesini kapatmayın, pili veya hafıza kartını çıkarmayın. Aksi taktirde dahili bellekteki veriler veya hafıza kartı zarar görebilir. Verilerinizi korumak için yedek kopyalarını almayı unutmayın.

### Veritabanı dosyaları hakkında

Bir veritabanı dosyası olmayan bir hafıza kartını fotoğraf makinesine takıp gücü açarsanız, hafıza kartı kapasitesinin bir kısmı otomatik olarak bir veritabanı dosyası oluşturmak için kullanılır. Bir sonraki işlemi yapabilmeniz için biraz zaman geçebilir.

### Fotoğraf makinesini aşağıdaki yerlerde kullanmayın / saklamayın

- Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerlerde
  Doğrudan güneş altına park etmiş arabanın içi gibi yüksek sıcaklıkta yerlerde; fotoğraf makinesinin gövdesi deforme olabilir, bu da arızaya yol açabilir.

- Doğrudan güneş ışığı altında veya bir ısıtıcının yakınında
  Fotoğraf makinesinin gövdesi renk değiştirebilir veya deforme olabilir, bu da arızaya yol açabilir.

- Sert titreşimlere maruz kalan yerlerde

- Güçlü manyetik alanların yakınında

- Kumlu veya tozlu yerlerde (DSC-TX100 / TX100V)
  Fotoğraf makinesinin içine kum veya toz kaçmamasına dikkat edin. Bunlar fotoğraf makinesinin arızalanmasına neden olabilir ve bazı durumlarda arıza giderilemeyebilir.

### Taşıma hakkında

- Fotoğraf makinesi pantolonunuzun veya eteğinizin arka cebindeyken bir sandalyeye veya başka bir yere oturmayın çünkü bu bir arızaya veya fotoğraf makinesinin hasar görmesine neden olabilir.

### Kullanma sıcaklıkları hakkında

- Bu aralığın dışındaki aşırı soğuk veya sıcak yerlerde çekim yapmanız tavsiye edilmez. Fotoğraf makineniz aşağıdaki sıcaklıklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- DSC-TX10: –10°C ila 40°C arasında.

- DSC-TX100 / TX100V: 0°C ila 40°C.

### Nem yoğunlaşması hakkında

- Eğer fotoğraf makinesi doğrudan doğruya soğuk bir yerden sıcak bir yere getirilirse, içinde veya dışında nem yoğunlaşabilir. Bu nem yoğunlaşması fotoğraf makinesinde bir arızaya neden olabilir.

- Nem yoğunlaşması oluşursa, aşağıdaki işlemleri yapın:

- Pili ve hafıza kartını çıkartın ve pil / hafıza kartı kapağını açın, ardından nemin buharlaşması için fotoğraf makinesini kuru bir yere koyun. (DSC-TX10)

- Fotoğraf makinesini kapatın ve nemin buharlaşması için yaklaşık bir saat bekleyin. (DSC-TX100 / TX100V)

Mercek içinde nem kalmış olarak çekim yapmaya çalışırsanız, net görüntüler kaydedemeyeceğinizi unutmayın.

### Bu fotoğraf makinesindeki dahil edilmiş işlevler

- Bu kılavuz, GPS işleviyle uyumlu / uyumsuz aygıtların, TransferJet uyumlu / uyumsuz aygıtların, 1080 60i uyumlu aygıtların ve 1080 50i uyumlu aygıtların her birinin işlevlerini açıklamaktadır.

- Fotoğraf makinenizin GPS işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için model adına bakın.

- GPS uyumlu aygıt: DSC-TX100V

- GPS uyumsuz aygıt: DSC-TX10 / TX100

- Fotoğraf makinenizin TransferJet işlevini destekleyip desteklemediğini ve bunun bir 1080 60i uyumlu aygıt veya 1080 50i uyumlu aygıt olup olmadığını öğrenmek için, fotoğraf makinesinin tabanındaki aşağıdaki işaretleri kontrol edin.
  TransferJet uyumlu aygıt: (TransferJet)

- 1080 60i uyumlu aygıt: 60i

- 1080 50i uyumlu aygıt: 50i

- Uçağa bindiğiniz zaman, TransferJet öğesi kapatılır. Ayrıca, fotoğraf makinesinin kullanıldığı yer için geçerli tüm kurallara kesinlikle uyun.

- Bu fotoğraf makinesiyle çekilmiş 3D görüntüleri uzun süre 3D uyumlu monitörlerde izlemeyin.

- Bu fotoğraf makinesiyle çekilmiş 3D görüntüleri 3D uyumlu monitörlerde izlediğinizde, göz yorulması, yorgunluk ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bu belirtileri önlemek için, düzenli molalar vermenizi öneririz.
  Kişiden kişiye değişebileceği için, gerekli molaların süresini ve sıkılığını ancak kendinizi belirleyebilirsiniz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğinizde, kendinizi daha iyi hissedinceye kadar 3D görüntüleri izlemeye son verin ve gerekirse bir doktora danışın. Ayrıca, bağladığınız veya bu fotoğraf makinesiyle kullandığınız aygıtla veya yazılımla verilen kullanma kılavuzuna da bakın.

Bir çocuğun görme duyusunun hala gelişmekte olduğunu unutmayın (özellikler 6 yaşından küçüklerde). Çocuğunuzun 3D görüntüleri izlemesine izin vermeden önce bir doktor veya göz doktoruna danışın ve çocuğunuzun bu tip görüntüleri izlerken yukarıdaki uyarılara uyduğundan emin olun.

### Görüntü veri uyumluluğu hakkında

- Fotoğraf makinesi JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) tarafından oluşturulmuş DCF (Design rule for Camera File system) evrensel standardına uygundur.

- Sony, başka cihazlarda kaydedilmiş veya düzenlenmiş görüntülerin bu fotoğraf makinesinden ya da bu fotoğraf makinesinde kaydedilen görüntülerin başka cihazlarda kayıttan gösterimi konusunda garanti vermez.

### Diğer aygıtlarda film oynatma hakkında notlar

- Bu fotoğraf makinesi AVCHD formatlı kayıtlar için MPEG-4 AVC/H.264 High Profile kullanmaktadır. Bu fotoğraf makinesinde AVCHD formatında kaydedilmiş filmler aşağıdaki aygıtlarda oynatılamaz.

- High Profile’ı desteklemeyen AVCHD formatıyla uyumlu diğer aygıtlar

- AVCHD formatıyla uyumlu olmayan aygıtlar

Bu fotoğraf makinesi MP4 formatlı kayıtlar için MPEG-4 AVC/H.264 High Profile kullanmaktadır. Bundan dolayı, bu fotoğraf makinesiyle MP4 formatlı kaydedilmiş filmler, MPEG-4 AVC/H.264 özelliğini destekleyenler haricindeki aygıtlarda oynatılamaz.

- Yüksek tanımlı görüntü kalitesindeki (HD) bir diski sadece AVCHD formatlı oynatıcı aygıtlarında oynatabilirsiniz. Bir DVD oynatıcı veya DVD kaydedici, yüksek tanımlı görüntü kalitesiyle (HD) kaydedilmiş bir diski oynatamaz, çünkü bunlar AVCHD formatıyla uyumlu değildir. Ayrıca, AVCHD formatında kaydedilmiş yüksek tanımlı görüntü kalitesine (HD) sahip bir diski bir DVD oynatıcı veya DVD kaydediciye yerleştirirseniz, diski çıkartamayabilirsiniz.

### Ekran ve mercek ile ilgili notlar

- Ekran piksellerin %99,99’undan fazlası etkin kullanımda olacak şekilde son derece yüksek hassasiyetli teknolojiyle imal edilmiştir. Bununla birlikte, ekran üzerinde bazı küçük siyah ve/veya parlak (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil renkli) noktalar görülebilir. Bu noktalar imalat sürecinin normal bir sonucudur ve görüntü kaydını etkilemez.

- Su damlaları veya başka sıvılar ekrana sıçrayıp bunu ıslatırsa, derhal ekranı bir yumuşak bezle silin. Sıvıların ekranın üzerinde bırakılması kaliteyi olumsuz etkileyebilir ve arızaya yol açabilir. (DSC-TX100 / TX100V)

- Ekranın veya merceğin uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakılması arızalara yol açabilir. Fotoğraf makinesini bir pencere yakınına veya açık bir alana koyarken dikkatli olun.

- Ekrana baskı uygulamayın. Ekranın rengi bozulabilir ve bir arızaya neden olabilir.

- Soğuk yerlerde ekran üstünde görüntülerin izi kalabilir. Bu bir arıza değildir.

- Hareketli merceği çarpmamaya ve üzerine güç uygulamamaya dikkat edin.

En üste geri dön