Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Çekim Ayarları > Film formatı

## Film formatı

Video kaydetmek için kullanılan kayıt yöntemini ayarlayabilirsiniz.

1. Fotoğraf makinesini çekim moduna alın.

1. MENU (Ayarlar) (Çekim Ayarları) [Film formatı] istenen mod

#### DSC-TX10

| AVCHD | AVCHD videolar kaydedilir. Kayıt yöntemini yüksek tanımlı bir televizyonda net video görüntüleri izlemek için uygun olan AVCHD seçeneğine ayarlar. Blu-ray diskler, AVCHD diskler ve DVD-Video diskler ürünle verilen “PMB” yazılımı kullanılarak oluşturulabilir. Ancak, [AVC HD 24M (FX)] olarak kaydedilmiş filmlerden AVCHD diskler oluşturulamaz. Görüntüleri Blu-ray disklere kaydedin.
| MP4 | MP4 (AVC) videolar kaydedilir. Kayıt yöntemini WEB yüklemeleri ve e-posta ekleri için uygun olan MP4 seçeneğine ayarlar. Ürünle verilen “PMB” yazılımını kullansanız bile MP4 filmlerde herhangi bir disk oluşturulamaz.

#### DSC-TX100 / TX100V

| AVCHD 60i/60p / AVCHD 50i/50p | Kayıt yöntemini, bir yüksek tanımlı televizyonda video görüntülerini pürüzsüz izlemek için uygun olan [AVCHD 60i/60p] (1080 60i uyumlu cihazlar) veya [AVCHD 50i/50p] (1080 50i uyumlu cihazlar) seçeneğine ayarlar. Blu-ray diskler, AVCHD diskler ve DVD-Video diskler ürünle verilen “PMB” yazılımı kullanılarak oluşturulabilir. Ancak, Film Modu [AVC HD 28M (PS)] olarak kaydedilmiş filmler, orijinal kalite değiştirilmeden bir diske kaydedilemez. Filmi “PMB” yazılımını kullanarak dönüştürün ve diske kaydedin. Film Modu [AVC HD 24M (FX)] olarak kaydedilmiş filmler bir DVD diske veya bir AVCHD disk olarak kaydedilemez. Bunları bir Blu-ray diske kaydedin.
| MP4 | MP4 (AVC) videolar kaydedilir. Kayıt yöntemini WEB yüklemeleri ve e-posta ekleri için uygun olan MP4 seçeneğine ayarlar. Ürünle verilen “PMB” yazılımını kullansanız bile MP4 filmlerde herhangi bir disk oluşturulamaz.

İlgili Konu
AVCHD formatı
En üste geri dön