Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > Flaş

## Flaş

1. (Flaş) istenen mod

Düğme ekranın sol tarafında görüntülenmiyorsa, MENU simgesine dokunun.

| (Otomatik) | Az ışık veya ters ışık koşullarında çekimde yanıp söner.
| (Açık) | Flaş her zaman patlar.
| (Yavaş Senkronizasyon) | Flaş her zaman patlar. Deklanşör hızı, karanlık bir yerde flaş ışığı dışında kalan arka planı net çekmek için düşüktür.
| (Kapalı) | Flaş patlamaz.

Flaşla çekilen fotoğraflarda “Beyaz yuvarlak lekeler” göründüğünde
Bu, merceğin yakınında gezinen zerreler, toz, polen sis, su altında yüzen nesnelerden (DSC-TX10) vb. kaynaklanır. Bu zerreler fotoğraf makinesinin flaşı ile vurgulandığında, beyaz yuvarlak lekeler olarak görünür.
“Beyaz dairesel noktalar” nasıl giderilebilir?

- Odayı aydınlatıp konuyu flaşsız çekin.

- Sahne Seçiminde (Sarsıntı Bulanıklığı Önleme) veya (Yüksek Hassasiyet) modunu seçin. ([Flaş] öğesi [Kapalı] olarak ayarlanır).

Notlar

- Flaş iki kez yanar. İlk flaş ışık miktarını ayarlar.

- Flaş şarj olurken simgesi görüntülenir.

- Seri Çekim sırasında flaş kullanılamaz.

- Seçilen KAYIT moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön