Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Kayıt modunu ayarlama > Arkaplan flulaştırma

## Arkaplan flulaştırma

Görüntü işlemeyle konunun arka plandan öne çıktığı bir fotoğraf çekmenizi sağlar.

1. Çekim moduna geçin.

1. (KAYIT modu) (Arkaplan flulaştırma).

1. Deklanşör düğmesiyle çekim yapın.

Arka plan flulaştırmanın yoğunluğunu değiştirmek için ipuçları

- Çekim yapmadan önce, arka plan flulaştırma etkisinin yoğunluğunu değiştirmek için MENU [Flulaştırma etkisi] [Yüksek], [Orta] veya [Düşük] simgesine dokunun.

Arka planı flulaştırma için öneriler

#### Konu ve arka planın konumu

Resimde gösterildiği gibi konuyla arka planın birbirinden uzak olduğu bir görüntüyü çekerken, arka plan flulaştırılamaz. Ekranda gösterilen tavsiye edilen çekim mesafesinden çekim yapın.
Konu arka plandan yeterince uzak
Konu ve arka plan birbirine çok yakın

#### Zoom ölçeği ve konunun konumu

Yakından bir çiçeği ve küçük bir nesneyi çekerken, W/T (zoom) düğmesini W tarafına kaydırın. İnsanları çekerken, konudan biraz uzaklaşın ve W/T (zoom) düğmesini T tarafına kaydırın.

- Odağı konuya daha kolay kilitlemek için, fotoğraf makinesinin odak takibi işlevini kullanın. [Ayrıntılar]

Notlar

- Çekim yaparken, sarsıntıyı azaltmak için fotoğraf makinesini sabit tutun.

- Aşağıdaki durumlarda arka plan flulaştırılmayabilir:

- Sahne çok parlak veya çok karanlık olduğunda.

- Konu hareket ederken.

- Konu fotoğraf makinesinden çok uzaktayken. (Tavsiye edilen çekim mesafesi aşıldığı zaman.)

- Konu arka plana çok yakınsa.

- Arka Plan Flulaştırma aşağıdaki durumlarda etkili çalışmayabilir:

- Konular çok küçükse.

- Konu arka planla aynı renkteyse.

- AE/AF kilidini ayarladıktan sonra fotoğraf makinesini hareket ettirdiyseniz.

- Etkili flulaştırma yapamıyorsanız aşağıdaki adımları deneyin:

- W/T (zoom) düğmesini T tarafına kaydırın.

- Tavsiye edilen çekim mesafesi içine girinceye kadar konuya yaklaşın.

- Konuyu ve arka planı ayırın.

- Konuya odaklandıktan sonra çekim yapın.

- Bu işlev sualtı çekimi için uygun değildir. (DSC-TX10)

- Seçilen KAYIT moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

İlgili Konu
Flulaştırma etkisi
Odak takibi
En üste geri dön