Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Sorun Giderme > Bilgisayarlar

## Bilgisayarlar

“Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick” yuvası olan bir bilgisayar tarafından tanınmıyor.

- Bilgisayarın ve “Memory Stick” Okuyucunun / Yazıcının “Memory Stick PRO Duo” aygıtını destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Sony haricindeki üreticilerin bilgisayarlarını ve “Memory Stick” Okuyucularını / Yazıcılarını kullanan kişilerin bu üreticilerle bağlantı kurması gerekir.

- “Memory Stick PRO Duo” desteklenmiyorsa, fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın. Bilgisayar “Memory Stick PRO Duo” aygıtını tanır. [Ayrıntılar]

Bilgisayarınız fotoğraf makinesini tanımıyor.

- [USB Bağlantı Ayarı] ayarını [Mass Storage] yapın. [Ayrıntılar]

- Çok terminalli USB kablosunu kullanın (ürünle verilir).

- USB kablosunu hem bilgisayardan hem de fotoğraf makinesinden çıkarıp tekrar sıkıca takın.

- Bilgisayarınızın USB konektörlerinden fotoğraf makinesi, klavye ve fare dışındaki tüm ekipmanı çıkarın.

- Fotoğraf makinesini USB hub ünitesinden veya başka bir cihazdan geçirmeden doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.

- [USB Güç Kaynağı] ayarını [Kapalı] yapın. Bilgisayarınız fotoğraf makinesini tanımayabilir.

Görüntüler alınamıyor.

- USB bağlantısı kurarak, fotoğraf makinesini ve bilgisayarınızı doğru bir şekilde bağlayın. [Ayrıntılar]

- Bilgisayarla biçimlendirilmiş bir hafıza kartı ile çekim yaptığınız zaman, görüntüleri bilgisayara alamayabilirsiniz. Fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş bir hafıza kartı kullanarak çekim yapın. [Ayrıntılar]

Bir USB bağlantısı yaptıktan sonra, “PMB” otomatik olarak başlamıyor.

- Bilgisayarı açtıktan sonra USB bağlantısını kurun.

Bir USB bağlantısı yaptıktan sonra, “PMB Portable” başlamıyor.

- [LUN Ayarı] ayarını [Çoklu] yapın. [Ayrıntılar]

- [USB Bağlantı Ayarı] ayarını [Mass Storage] yapın. [Ayrıntılar]

- Bilgisayarı ağa bağlayın.

Görüntüler bilgisayarınızda kayıttan gösterilemiyor.

- “PMB” kullanıyorsanız bkz. “PMB Help”. [Ayrıntılar]

- Bilgisayar veya yazılım üreticisine başvurun.

Bilgisayarda bir film izlerken görüntü ve ses parazitle kesintiye uğruyor.

- Filmi doğrudan hafıza kartından kayıttan gösteriyorsunuzdur. “PMB” kullanarak filmi bilgisayarınıza alın ve kayıttan gösterin. [Ayrıntılar]

Görüntüler bir bilgisayardan verildikten sonra fotoğraf makinesinde izlenemiyor.

- Bunları fotoğraf makinesinin tanıdığı “101MSDC” gibi bir klasöre verin.

- Bir PC’de depolanan görüntüleri bu fotoğraf makinesiyle kayıttan göstermek için “PMB” uygulamamasını kullanın.

- Veritabanı Dosyasına görüntünün kaydını yapın ve bunu [Tarih Görünümü] içinde oynatın. [Ayrıntılar]

- Bu fotoğraf makinesinde Etkinlik Görünümü yoktur.

En üste geri dön