Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Çekim Ayarları > Dijital Zoom

## Dijital Zoom

Akıllı zoom kullanılırken toplam zoom ölçeği (optik zoom 4× dahil)
Dijital zoom modunu seçer. Fotoğraf makinesi optik zoom’u (azami 4×) kullanarak görüntüyü büyütür. Zoom ölçeği aşıldığında, fotoğraf makinesi akıllı veya hassas dijital zoom’u kullanır.

1. Fotoğraf makinesini çekim moduna alın.

1. MENU (Ayarlar) (Çekim Ayarları) [Dijital Zoom] istenen mod

| Akıllı () | Görüntüyü görüntü boyutuna göre görüntünün bozulmayacağı aralıkta dijital olarak büyütür (Akıllı zoom).
| Kesinlik () | Tüm görüntü boyutlarını, 4× optik zoom da dahil olmak üzere yaklaşık 16× toplam zoom ölçeğine kadar büyütür. Ancak, optik zoom ölçeği aşıldığında görüntü kalitesinin bozulacağını unutmayın (Hassas dijital zoom).
| Kapalı | Dijital zoom işlevini kullanmaz.

Notlar

- Dijital Zoom işlevi aşağıdaki durumlarda çalışmaz:

- Panorama Taraması modunda

- Sualtı iPanorama Taraması modunda (DSC-TX10)

- Süper otomatik ayarlama modunda

- Arkaplan flulaştırma modunda

- 3D çekim modunda

- Sahne Seçimi (Arka Işık Düzeltme HDR) olarak ayarlandığında

- Gülümseme Deklanşörü işlevi etkinleştirildiğinde.

- [Zamanlayıcı] ayarı [Tek Kişi Oto. Portreleme] veya [İki Kişi Oto. Portreleme] olarak yapıldığında.

- Görüntü boyutu [16M] veya [16:9(12M)] olarak ayarlandığında Akıllı zoom kullanılamaz.

- Akıllı zoom film kaydederken kullanılamaz.

- Dijital zoom kullanılırken Yüz Algılama işlevi çalışmaz.

### Akıllı zoom kullanılırken toplam zoom ölçeği (optik zoom 4× dahil)

Desteklenen zoom oranı görüntü boyutuna bağlı olarak farklılık gösterir.

Boyut | Toplam zoom ölçeği
10M | Yakl. 5,1×
5M | Yakl. 7,1×
VGA | Yakl. 28×
16:9(2M) | Yakl. 9,6×

En üste geri dön