Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Uyarılar / Bu fotoğraf makinesi hakkında > Bu fotoğraf makinesi hakkında > AVCHD formatı

## AVCHD formatı

AVCHD formatı yüksek verimli sıkıştırma kodlaması teknolojisini kullanarak 1080i*1 veya 720p*2 spesifikasyonunda bir HD (Yüksek Tanımlı) sinyal kaydeden yüksek tanımlı dijital video kameralar için geliştirilmiştir. MPEG-4 AVC/H.264 formatı video verilerini sıkıştırmak için, Dolby Digital veya Linear PCM sistemi ise ses verilerini sıkıştırmak için kullanılır.
MPEG-4 AVC/H.264 formatı, görüntüleri klasik görüntü sıkıştırma formatından daha yüksek verimlilikte sıkıştırabilir. MPEG-4 AVC/H.264 formatı bir dijital video kamerada çekilmiş yüksek tanımlı bir video sinyalinin 8 cm DVD diskler, sabit disk sürücüsü, flash bellek, hafıza kartı, vb ortamlara kaydedilebilmesine olanak sağlar.

#### Fotoğraf makinesinde kaydetme ve kayıttan gösterim

AVCHD formatını baz alarak, fotoğraf makineniz aşağıda belirtilen yüksek tanımlı görüntü kalitesinde (HD) kayıt yapar.
Video sinyali*3:
1080 60i uyumlu aygıt
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
1080 50i uyumlu aygıt
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Ses sinyali: Dolby Digital 2 kanal
Kayıt medyası: Hafıza kartı
*1 1080i spesifikasyonu
1.080 etkili tarama hattı ve örüntülü (interlace) sistem kullanan yüksek tanımlı bir spesifikasyon.
*2 720p spesifikasyonu
720 etkili tarama hattı ve aşamalı (progressive) sistem kullanan yüksek tanımlı bir spesifikasyon.
*3 Yukarıda belirtilenler dışındaki bir AVCHD formatında kaydedilen veriler fotoğraf makinenizde kayıttan gösterilemez.
En üste geri dön