Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Використання фотоапарата з комп’ютером > Створення диска з відеоданими > Вибір способу створення диска з відеоданими

## Вибір способу створення диска з відеоданими

Особливості різних типів дисків
Ви можете створити диск із відеофрагментів формату «AVCHD вид», записаних цим фотоапаратом.
Виберіть спосіб, який підходить для вашого програвача дисків.
Для отримання докладніших відомостей про можливості запису дисків за допомогою програми «PMB» див. «PMB Help».
Відомості щодо того, як імпортувати відео на комп’ютер, читайте у розділі (Windows) [Додатково]/(Macintosh) [Додатково].

Програвач | Метод створення | Тип диска
Пристрої для відтворення дисків Blu-ray (Програвач дисків Blu-ray, PlayStation®3 тощо.) | Імпортування відеофайлів на комп’ютер за допомогою програми «PMB» і створення диска Blu-ray |
Пристрої для відтворення файлів AVCHD (програвач дисків Sony Blu-ray, PlayStation®3 тощо) | Імпортування відеофайлів на комп’ютер за допомогою програми «PMB» і створення диска з даними у форматі AVCHD |
Створення диска з даними у форматі AVCHD за допомогою пристрою для запису DVD-дисків, відмінного від DVDirect Express
Звичайні пристрої для відтворення DVD-дисків (DVD-програвач, комп’ютер із можливістю відтворення DVD-дисків тощо) | Імпортування відеофайлів на комп’ютер за допомогою програми «PMB» і створення диска зі стандартною якістю зображення (STD) |

Примітки

- У разі створення диска за допомогою Sony DVDirect (пристрою для запису DVD-дисків) для передачі даних використовуйте роз’єм карти пам’яті пристрою для запису DVD-дисків або під’єднуйте пристрій для запису DVD-дисків, скориставшись USB-з’єднанням.

- У разі використання Sony DVDirect (пристрою для запису DVD-дисків) перевірте, чи програмне забезпечення оновлено до останньої версії.
  Детальнішу інформацію читайте в таких розділах:
  http://sony.storagesupport.com/

- Відеофайли «AVCHD вид» це:

DSC-TX10: відео формату AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: записані за наданого параметру [Формат відео] значення [AVCHD 50i/50p] або [AVCHD 60i/60p]. [Додатково]

### Особливості різних типів дисків

| Диски Blu-ray передбачають можливість запису відео високої чіткості (HD) і більшу, ніж DVD-диски, тривалість відтворення.
| Відео високої чіткості (HD) можна записувати на DVD-носії, такі як диски DVD-R, внаслідок чого створюється диск із високою якістю зображення (HD). Диски з високою якістю зображення (HD) можна відтворювати на програвачах із підтримкою формату AVCHD, таких як програвач дисків Blu-ray виробництва Sony та PlayStation®3. На звичайних DVD-програвачах відтворити такий диск неможливо.
| Відео стандартної чіткості (STD), конвертоване із зображення високої чіткості (HD), можна записувати на DVD-носії, такі як диски DVD-R, внаслідок чого створюється диск зі стандартною якістю зображення (STD).

Типи дисків, що підтримуються програмою «PMB»
Програма «PMB» передбачає підтримку зазначених нижче 12-сантиметрових дисків. Додаткова інформація про диски Blu-ray наведена у [Додатково].
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL: перезапис неможливий.
DVD-RW / DVD+RW: передбачають можливість перезапису.

- Завжди оновлюйте відповідне системне програмне забезпечення PlayStation®3 до найновішої версії PlayStation®3.

- PlayStation®3 може бути недоступною в деяких країнах/регіонах.

Нагору