Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Фокус

## Фокус

Фокусування на об’єкті, розташованому біля краю екрана
Метод фокусування можна змінити. Скористайтеся меню, якщо в режимі автофокуса складно налаштувати потрібний фокус.
AF («автофокус») – це функція, яка дозволяє автоматично налаштувати фокус.
На екрані відобразиться рамка шукача вибраного діапазону автофокуса.

1. MENU (Фокус) потрібний режим

У залежності від режиму запису налаштування виконуються кнопками, що відображаються в лівій частині екрана.

| (Мульти AF) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті в усіх діапазонах рамки шукача. Під час натискання кнопки затвора до половини в режимі фотозйомки навколо зони фокусування відобразиться зелена рамка. Якщо ввімкнено функцію розпізнавання обличчя, режим автофокуса працює з перевагою для обличчя. Якщо для функції розпізнавання сцени встановлено режим (Під водою), фокусування буде підлаштовано під режим зйомки під водою. Якщо буде виконано фокусування у результаті натиснення кнопки затвора до половини, велика рамка стане зеленою (DSC-TX10).
| (Центр АF) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті, що знаходиться в центрі рамки шукача. Використання разом із функцією фіксації автофокуса дає можливість вибирати потрібну композицію зображення.
| (Точковий AF) | Автоматично здійснюється фокусування на надзвичайно маленьких об’єктах або дуже вузьких ділянках. Використання разом із функцією фіксації автофокуса дає можливість вибирати потрібну композицію зображення. Міцно тримайте фотоапарат, щоб об’єкт не вийшов за межі рамки шукача діапазону автофокуса.

Примітки

- У разі використання функції [Цифр. масштабув.] або [Підсвітка AF] рамка шукача діапазону автофокуса стає неактивною й відображається пунктирною лінією. У такому випадку фотоапарат здійснює фокусування на об’єктах у центрі екрана.

- Якщо для режиму фокусування встановлено значення, відмінне від [Мульти AF], функція розпізнавання обличчя недоступна.

- За активованої функції стеження фокусу фотоапарат у пріоритетному режимі фокусується на об’єкті, що відстежується.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте в розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Швидке визначення пріоритетного об’єкта
Торкання екрана відображає рамку; натиснення кнопки затвора до половини виконує фокусування по рамці. Торкніть , аби скасувати фокусування.

### Фокусування на об’єкті, розташованому біля краю екрана

Якщо об’єкт перебуває не у фокусі, виконайте наступні дії.

1. Змініть композицію знімка таким чином, щоб розташувати об’єкт у центрі рамки шукача діапазону автофокуса (A), і натисніть кнопку затвора до половини, щоб здійснити фокусування на об’єкті (фіксація автофокуса).

1. Коли індикатор фіксації автоматичної експозиції/автофокуса перестає блимати (B), але продовжує світитися, поверніться до скомпонованого знімка й натисніть кнопку затвора до кінця.

- Доки кнопку затвора не буде натиснуто до кінця, цю процедуру можна повторювати довільну кількість разів.

Пов’язані розділи
Фокус, що стежить
Нагору