Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розмір фотозн. / Розмір панор. зображення

## Розмір фотозн. / Розмір панор. зображення

Розмір зображення в режимі зйомки фотографій
Розмір 3D-нерухомого зображення
Розмір зображення у спрощеному режимі
Розмір зображення в режимі Панорамна зйомка / іПанорамна зйомка під водою (DSC-TX10)
Розмір зображення визначає розмір файлу, який записується під час зйомки.
Чим більший розмір зображення, тим більше деталей відображатиметься в разі друку зображення на папері великого формату. Чим менший розмір зображення, тим більше зображень можна записати.
Про «якість зображення» й «розмір зображення»
Цифрове зображення — це сукупність маленьких крапок, які називають пікселями. Якщо зображення містить велику кількість пікселів (A), воно має великий розмір, займає багато місця в пам’яті й відображає найменші деталі. «Розмір зображення» визначається кількістю пікселів. Хоча на екрані фотоапарата різницю помітити неможливо, відображення дрібних деталей і тривалість обробки даних відрізняються, коли зображення друкується або відтворюється на екрані комп’ютера.

1. Розмір зображення: 16M

4608 пікселів × 3456 пікселів = 15925248 пікселів

1. Розмір зображення: VGA

640 пікселів × 480 пікселів = 307200 пікселів
Багато пікселів (висока якість зображення й великий розмір файлу)
Мало пікселів (низька якість зображення, проте малий розмір файлу)

### Розмір зображення в режимі зйомки фотографій

1. (Розмір фотозн.) потрібний розмір

Якщо кнопка не відображається в лівій частині екрана, відобразіть її, торкнувши MENU.

| Розмір зображення | Призначення | Відображення на екрані
| (4608×3456) | Для відбитків формату до A3+ | Зображення відображаються у форматі 4:3.
| (3648×2736) | Для відбитків формату до A3
| (2592×1944) | Для друку на аркушах розміру від 10×15 см до A4
| (640×480) | Для надсилання електронною поштою
| (4608×2592) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3 | Зображення заповнюють весь екран.
| (1920×1080) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості

### Розмір 3D-нерухомого зображення

1. MENU (Розмір фотозн.) потрібний розмір

| (4608×3456) | Для відбитків формату до A3+
| (4608×2592) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3

Примітка

- У разі друку фотографій, знятих у форматі 16:9, а також панорамних зображень обидва краї знімка може бути обрізано.

### Розмір зображення у спрощеному режимі

1. MENU (Розмір фотозн.) потрібний розмір

| Великий | Виконується зйомка зображень розміром [16M].
| Малий | Виконується зйомка зображень розміром [5M].

### Розмір зображення в режимі Панорамна зйомка / іПанорамна зйомка під водою (DSC-TX10)

1. MENU (Розмір панор. зображення) потрібний розмір

Якщо кнопка не відображається в лівій частині екрана, відобразіть її, торкнувши MENU.

| (16:9) (Горизонтально: 1920 × 1080) | [16:9] - доступно лише для тривимірної (3D) зйомки.
| (Стандартний) (Горизонтально: 4912 × 1080) (Вертикально: 3424 × 1920) | Зйомка зображень стандартного розміру.
| (Широкий) (Горизонтально: 7152 × 1080) (Вертикально: 4912 × 1920) | Зйомка широкоформатних зображень.
| (Висока роздільна здатність) (Горизонтально: 10480 × 4096) | Зйомка панорамних зображень із високою роздільною здатністю 43 мегапікселя.

Примітка

- Якщо великий розмір панорамного зображення, знятого в режимі [Висока роздільна здатність], не дозволяє роздрукувати це зображення, змініть його розмір за допомогою функції зміни розміру, передбаченої у програмі «PMB», що додається. Програма «PMB» дозволяє зменшувати панорамні зображення, зняті в режимі [Висока роздільна здатність], на 50%.

Нагору