Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Спрощений режим

## Спрощений режим

Про режим розпізнавання сцени
Функції зйомки, доступні у спрощеному режимі (Зйомка)
Дозволяє робити фотознімки, використовуючи мінімум потрібних функцій.
Розмір тексту збільшиться, і індикатори стане краще видно.

1. MENU (Спрощений режим) [OK]

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки затвора.

Аби вийти зі спрощеного режиму, торкніть MENU [Вихід зі спрощен. режиму]
Примітки

- Заряд батареї може використовуватися набагато швидше, оскільки яскравість екрана автоматично збільшиться.

- Режим відтворення також змінюється на [Спрощений режим].

### Про режим розпізнавання сцени

Функція розпізнавання сцени працює у спрощеному режимі. Ця функція дозволяє автоматично розпізнати умови зйомки й відзняти зображення.
У режимі розпізнавання сцени положення піктограми на екрані може залежати від розпізнання фотоапаратом певних сцени або умов зйомки.
Якщо фотоапарат розпізнає сцену, такі піктограми, як (Портрет), (Дитина), (Портрет у сутінках), (Сутінки), (Портрет з підсвіткою), (Підсвітка), (Пейзаж), (Макро), (Фокус крупним планом), (Прожектор) або (Низька освітленість) відображаються в першому рядку. Якщо фотоапарат розпізнає умови зйомки, такі піктограми, як (Штатив) або (Перемістити) відображаються у другому рядку. Фотоапарат може розпізнати сцену й умови зйомки разом або окремо.
Детальніше читайте у розділі «Розпізнавання сцен». [Додатково]

### Функції зйомки, доступні у спрощеному режимі (Зйомка)

Кнопка MOVIE (DSC-TX100 / TX100V) | Торкніть .
Спалах | Торкніть .
Розмір фотозн. | MENU [Розмір фотозн.] потрібний режим, оберіть розмір [Великий] або [Малий].
Автоспуск | MENU [Автоспуск] виберіть режим [10 сек.] або [Вимк.].
Налашт. GPS (DSC-TX100V) | MENU [Налашт. GPS] виберіть режим [Увімк.] або [Вимк.].
Вихід зі спрощен. режиму | Аби вийти зі спрощеного режиму, торкніть MENU [Вихід зі спрощен. режиму] [OK].

Пов’язані розділи
Розпізнавання сцен
Нагору