Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > Супер авторегулюв.

## Супер авторегулюв.

Фотоапарат поєднує функцію розпізнавання сцени та технологію зйомки високоякісних зображень для можливості робити знімки автоматично з оптимальними налаштуваннями.

1. Переведіть фотоапарат у режим зйомки.

1. (Режим ЗАПИСУ) (Супер авторегулюв.).

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки затвора.

Якщо потрібно, фотоапарат робить серію зображень та накладає декілька зображень одне на одне. Накладаючи зображення, фотоапарат записує те, на якому менше шумів та об’єкт менш розмитий.
Яка різниця між режимами Супер авторегулювання та інтелектуального авторегулювання?
У режимі Супер авторегулювання фотоапарат виконує серійну зйомку з огляду на розпізнану сцену, після чого компонує єдиний знімок із серії виконаних кадрів (зйомка з накладанням кадрів).
Фотоапарат автоматично корегує інтенсивність заднього підсвічення і зменшує шум шляхом накладання зображень, тому якість кінцевого зображення є вищою в порівнянні з зображеннями, знятими в режимі інтелектуального авторегулювання.
: Розпізнавання сцени
Сутінки
Портрет у сутінках
Підсвітка
Портрет з підсвіткою
Пейзаж
Макро
Фокус крупним планом
Портрет
Дитина
Прожектор
Низька освітленість
Штатив
Перемістити
: Обробка накладанням
Сутінки в руках
Згладж. розмитості руху
HDR-корекція контр. св.

- Фотоапарат автоматично обирає режим накладання у відповідності до розпізнаної сцени, після чого на екрані відображається позначка (накладання).

Примітки

- У режимі накладання кадрів тривалість запису зображень збільшується.

- [Спалах] отримує фіксоване значення [Авто] або [Вимк.]. В умовах слабкого освітлення, наприклад вночі, для параметра [Спалах] встановіть значення [Вимк.], щоб отримати оптимальний результат накладання зображень.

- Результат зменшення розмитості об’єкта менш помітний у таких випадках:

- об’єкти рухаються;

- об’єкти знаходяться близько до фотоапарата;

- зображення з малою контрастністю, наприклад небо, піщаний пляж чи газон;

- об’єкти зйомки перебувають у постійному русі (хвилі, водоспад тощо).

- Залежно від вибраного режиму запису деякі функції або пункти MENU можуть бути недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, що недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
Розпізнавання сцен
Нагору