Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (перегляд) > Пункти MENU (перегляд) > Видалити

## Видалити

Дозволяє вибрати непотрібні зображення для видалення.

1. Щоб перейти до режиму відтворення, натисніть кнопку (відтворення).

1. (Видалити) потрібний режим

(Всі крім цього зображення) | Видалення групи кадрів серійної зйомки окрім зображення, обраного в режимі Відобразити серійну групу. Виконавши крок 2, торкніть [OK].
(Всі зобр. цієї сер. групи) | Здійснюється одночасне видалення всіх зображень у вибраній групі серійної зйомки. Виконавши крок 2, торкніть [OK].
(Це зображення) | Дозволяє видалити поточне зображення в режимі перегляду однієї фотографії.
(Декілька зображень) | Дозволяє вибрати й видалити кілька зображень. Після кроку 2 виконайте такі дії. Виберіть зображення й торкніть його. Повторіть наведені вище кроки, допоки не залишиться зображень, які слід видалити. Аби приховати позначку , повторно торкніть зображення з позначкою . Торкніть MENU [OK]
(Всі зображ. з цією датою) (Все в цій папці) (Всі файли перегл. AVCHD) | Видалення всіх зображень у рамках обраного діапазону дат або у вибраній папці, або всіх відеофайлів «AVC HD вид» за один раз. Виконавши крок 2, торкніть [OK].

Під час вибору зображень можна перемикати між режимом перегляду мініатюр та режимом перегляду однієї фотографії
Обравши (Декілька зображень), торкніть на екрані перегляду мініатюр, аби повернутися на екран відображення одного зображення, або торкніть на екрані відображення одного зображення, аби повернутися на екран перегляду мініатюр.

- Можна також перемикати між режимом перегляду мініатюр та режимом перегляду однієї фотографії у [Захистити], [Надісл. через TransferJet] або [Друк (DPOF)].

Примітки

- Якщо використовується внутрішня пам’ять, зображення відображається в режимі перегляду папки.

- Відеофайлами «AVCHD вид» є:

DSC-TX10: відео формату AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: записані за наданого параметру [Формат відео] значення [AVCHD 50i/50p] або [AVCHD 60i/60p]. [Додатково]
Нагору