Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Фото- та відеозйомка

## Фото- та відеозйомка

Не вдається записати зображення.

- Якщо зображення записуються до внутрішньої пам’яті навіть коли до фотоапарата вставлена карта пам’яті, переконайтеся, що карта пам’яті вставлена як слід (до кінця).

- Перевірте вільну ємність внутрішньої пам’яті або карти пам’яті. Якщо пам’ять цілком заповнена, виконайте одну з зазначених нижче дій.

- Видаліть непотрібні зображення. [Додатково]

- Замініть карту пам’яті.

- Зображення не можна записувати під час зарядження спалаху.

- Для відеозапису рекомендовано використовувати такі карти пам’яті.

- «Memory Stick PRO Duo» (Mark2), «Memory Stick PRO-HG Duo»

- Карти пам’яті SD, SDHC або SDXC (клас 4 або швидше)

- Встановіть для параметра [Демонстр. режим] значення [Вимк.]. [Додатково]

Не працює функція зйомки посмішки.

- Якщо не розпізнано жодного усміхненого обличчя, зйомка не виконується. [Додатково]

- Встановіть для параметра [Демонстр. режим] значення [Вимк.]. [Додатково]

Не працює функція попередження розмитості.

- Функція попередження розмитості може не давати бажаного ефекту при зйомці нічних сцен.

- Виконуйте зйомку після натискання кнопки затвора наполовину.

Запис знімка триває надто довго.

- Якщо витримка стає довшою за звичайну, приміром під час зйомки в темному оточенні, фотоапарат автоматично зменшує кількість шуму на зображенні. Ця функція має назву NR (зниження шуму) за великої витримки, застосування якої призводить до подовження тривалості зйомки.

Зображення несфокусоване.

- Об’єкт знаходиться надто близько. Переконайтеся в тому, що під час зйомки в таких режимах об’єктив знаходиться від об’єкта на більшій відстані, ніж мінімально допустима відстань зйомки:

- У режимі інтелектуального авторегулювання, Супер авторегулювання, спрощеному режимі: прибл. 1 см (W) / 50 см (T) (від об’єктива)

- В інших режимах зйомки: прибл. 8 см - 50 см (W).

- У меню вибору сцени вибрано режим (Сутінки), (Пейзаж) або (Феєрверки) під час зйомки фотографій.

Не працює функція масштабування.

- Функцію оптичного масштабування неможливо використовувати, якщо:

- зйомка здійснюється в режимі іПанорамна зйомка;

- здійснюється зйомка в режимі Панорамна 3D-зйомка

- зйомка в режимі Багаторакурсн. огляд

- здійснюється зйомка в режимі іПанорамна зйомка під водою (DSC-TX10)

- Функція інтелектуального масштабування недоступна для певних розмірів зображення. [Додатково]

- Функцію цифрового масштабування неможливо використовувати за таких обставин:

- у режимі Супер авторегулювання;

- у режимі розмитого фону

- у розділі вибори сцени обрано режим (HDR-корекція контр. св.)

- здійснюється 3D-зйомка;

- увімкнено режим зйомки посмішки.

- якщо параметр [Автоспуск] має значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

Неможливо вибрати функцію розпізнавання обличчя.

- Функцію розпізнавання обличчя можна вибрати, лише коли для режиму фокусування встановлено значення [Мульти AF], а для режиму вимірювання – [Мульти].

- Функцію розпізнавання обличчя не можна вибрати, коли увімкнено режим зйомки крупним планом.

Не спрацьовує спалах.

- Спалах недоступний за таких обставин:

- при зйомці в режимі розмитого фону;

- вибрано режим серійної зйомки; [Додатково]

- у розділі вибору сцени обрано будь-який із режимів: (Згладж. розмитості руху), (Сутінки), (Сутінки в руках), (Висока чутливість) або (Феєрверки).

- зйомка здійснюється в режимі іПанорамна зйомка;

- здійснюється 3D-зйомка;

- здійснюється зйомка в режимі іПанорамна зйомка під водою (DSC-TX10)

- здійснюється відеозйомка.

- Надайте спалаху значення [Увімк.] якщо в розділі вибору сцени обрано будь-який із таких режимів: (Пейзаж), (HDR-корекція контр. св.), (Гастрономія), (Домашня тварина), (Пляж), (Сніг), (Під водою) (DSC-TX10) або (Високошвидкісний затвор). [Додатково]

На зображеннях, знятих із використанням спалаху, з’являються розмиті білі цятки.

- Порошинки, пил, пилок, туман, дрібні об’єкти, що плавають у воді тощо (DSC-TX10) у повітрі відбивають спалах і відображаються на зображенні. Це не є ознакою несправності. [Додатково]

Не працює функція зйомки крупним планом (макрозйомка/фокусування).

- В меню вибору сцени вибрано режим (Пейзаж), (Сутінки) або (Феєрверки).

- Коли вибрано режим фокусу крупним планом, відстань для зйомки становить приблизно 1 см - 20 см.

- [Макро] отримує значення [Авто] у таких ситуаціях:

- зйомка здійснюється в режимі іПанорамна зйомка;

- здійснюється 3D-зйомка;

- здійснюється зйомка в режимі Панорамна 3D-зйомка

- зйомка в режимі Багаторакурсн. огляд

- здійснюється зйомка в режимі іПанорамна зйомка під водою (DSC-TX10)

- якщо активовано режим зйомки посмішки;

- у спрощеному режимі

- якщо параметр [Автоспуск] має значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

Неможливо деактивувати режим макрозйомки.

- Функція, що вимикає режим макрозйомки, не передбачена. У режимі [Авто] можна також знімати об’єкти, що знаходяться на віддаленні.

На екрані не відображаються час та дата.

- Під час зйомки дата та час не відображаються. Вони відображаються лише під час відтворення.

Індикатори діафрагми (значення F) та витримки миготять під час натискання й утримування кнопки затвора до половини.

- Експозиція встановлена неправильно. Відрегулюйте експозицію. [Додатково]

Кольори зображення не передаються належним чином.

- Настройте баланс білого. [Додатково]

Під час перегляду екрана в темряві на зображенні виникають шуми.

- Фотоапарат намагається покращити видимість екрана, тимчасово підвищуючи яскравість в умовах недостатнього освітлення. Це не впливає на записане зображення.

На зображенні присутня чорна тінь.

- У залежності від яскравості об’єкта темна тінь може з’являтися в результаті зміни діафрагми. Це не є ознакою несправності.

Очі об’єкта зйомки виходять на фотознімку червоними.

- Встановіть для параметра [Зменш. черв. очей] значення [Авто] або [Увімк.]. [Додатково]

- Здійснюйте зйомку об’єкта на ближчій відстані, аніж визначено допустимим діапазоном використання спалаху.

- Здійснюйте зйомку в освітленому приміщенні.

- Виконайте ретушування зображення за допомогою функції [Ретушування] [Корекція червоних очей] у меню перегляду або відкоригуйте зображення за допомогою програми «PMB». [Додатково]

На екрані з’являються й не зникають цятки.

- Це не є ознакою несправності. Ці цятки не записуються.

Не вдається виконати послідовну зйомку зображень.

- За активованої функції зйомки посмішки зйомка послідовності зображень не є можливою.

- Внутрішня пам’ять або карта пам’яті цілком заповнена. Видаліть непотрібні зображення. [Додатково] [Додатково]

- Низький заряд батарей. Вставте заряджену батарею.

Одне зображення знімається кілька разів поспіль.

- Встановіть для параметра [Налашт. серійної зйомки] значення [Один]. [Додатково]

- [Розпізнавання сцен] отримує значення [Розширений]. [Додатково]

Кнопки й піктограми не відображаються.

- Торкніть , усі індикатори будуть приховані. Торкніть і притримайте у правій частині екрана на декілька секунд.

Нагору