Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Індикатори та попередження > Повідомлення

## Повідомлення

Дотримуйтеся вказівок у випадку появи таких повідомлень.

- Низький заряд батарей. Негайно зарядіть батарею. Залежно від умов використання або типу акумулятора індикатор може блимати, навіть якщо залишкового заряду вистачить ще на 5-10 хвилин.

Використовувати лише із сумісною батареєю.

- Вставлено батарею типу, відмінного від NP-BN1 (додається).

Перегрів фотоапарата Дайте йому охолонути

- Підвищилася температура фотоапарата. Може автоматично вимкнутися живлення, або бути недоступна відеозйомка. Залиште фотоапарат у прохолодному місці, поки він не охолоне.

Помилка внутрішньої пам’яті

- Вимкніть і знов увімкніть фотоапарат.

Вийміть і вставте карту пам’яті.

- Вставлена карта пам’яті не призначена для використання з цим фотоапаратом. [Додатково]

- Контакти карти пам’яті забруднені.

- Карта пам’яті пошкоджена.

Карта пам’яті відформатована некоректно.

- Вставлена карта пам’яті не призначена для використання з цим фотоапаратом. [Додатково]

Можливо, зображення не вдасться правильно відтворити або записати на цю карту пам’яті.

- Вставлена карта пам’яті не призначена для використання з цим фотоапаратом. [Додатково]

Переповнення буфера. Запис на носій не був завершений вчасно.

- Якщо ви використовуєте карту пам’яті, на яку/з якої часто записувалися/видалялися дані, або яку відформатовано іншим фотоапаратом, швидкість записування даних може бути занизькою. Спершу створіть в комп’ютері резервну копію будь-яких даних на карті, а потім переформатуйте карту перед її використанням. [Додатково]

- Швидкість запису даних на карту пам’яті, що використовується, не є достатньою для запису відео. Використовуйте «Memory Stick PRO-HG Duo», «Memory Stick PRO Duo» (Mark2) або SD (клас 4 або швидше).

Карта пам’яті захищена від запису. Перевірте засувку.

- Використовується карта пам’яті з перемикачем захисту від запису, який встановлений у положення LOCK. Встановіть перемикач у положення запису.

Карта пам’яті тільки для читання.

- Фотоапарат не може здійснювати запис або видалення зображень із цієї карти пам’яті.

Помилка запису на карту пам’яті Відновити дані

- Вставте картку пам’яті ще раз і виконуйте інструкції на екрані.

Немає знімків

- У внутрішній пам’яті немає зображень, які можна відтворити.

- Ця папка на карті пам’яті не містить зображень, які можна відтворити.

Немає фотознімків

- 3D-зображення, які можна відтворити в режимі [3D-перегляд], відсутні.

- Вибрана папка або дата не містять файл, який можна відобразити у показі слайдів.

Виявлено файл, який не був розпізнаний

- Ви спробували видалити папку з файлами, відтворення яких цим фотоапаратом не підтримується. Видаліть файл за допомогою комп’ютера, після чого видаліть папку.

Помилка папки. Неможливий запис у вибраній папці. Виберіть іншу папку.

- На карті пам’яті уже існує папка з такими ж першими трьома цифрами в імені (наприклад, 123MSDCF і 123ABCDE). Виберіть іншу папку [Додатково] або створіть нову [Додатково].

Створення додаткових папок неможливо

- Папка з назвою, що починається цифрами «999», вже існує на карті пам’яті. У такому випадку створити нову папку неможливо.

Очищення вмісту теки

- Ви спробували видалити папку, що містить один або більше файлів. Видаліть всі файли, а потім видаліть папку.

Папка захищена.

- Ви спробували видалити папку зі встановленим на комп’ютері захистом «тільки для читання».

Помилка файлу.

- Під час відтворення зображення сталася помилка.
  Відображення на цьому фотоапараті файлів зображень, які пройшли комп’ютерну обробку або були записані за допомогою іншого фотоапарата, не гарантується.

Тека тільки для читання

- Вибрано папку, яку неможливо призначити на фотоапараті папкою запису. Виберіть іншу папку. [Додатково]

Файл захищений

- Скасуйте встановлений захист. [Додатково]

Перевищено розмір зображення

- Відтворюється зображення з розміром, що не підтримується цим фотоапаратом.

Неможливо знайти обличчя для ретушування

- Залежно від зображення його ретушування може бути неможливим.

(попередження про тремтіння)

- Через недостатнє освітлення може мати місце тремтіння фотоапарата. Використовуйте спалах або закріпіть фотоапарат на штативі.

MP4 12M не підтримується цією картою пам’яті.
MP4 6M не підтримується цією картою пам’яті.

- Для відеозапису рекомендовано використовувати карти «Memory Stick PRO Duo» (Mark2), «Memory Stick PRO-HG Duo» або SD (клас 4 або швидше).

Максимальну кількість зображень вже вибрано.

- За допомогою [TransferJet] можна вибрати до 10 файлів.

- За допомогою [Декілька зображень] можна вибрати до 100 файлів.

- Можна додати позначки (завдання друку) до 999 файлів.

Помилка під час відтворення музики

- Видаліть музичний файл або замініть його звичайним музичним файлом.

- Виконайте команду [Спорожн. музику], а потім завантажуйте новий музичний файл.

Помилка формату музики

- Виконайте команду [Спорожн. музику].

Операція не може бути виконана для непідтримуваних файлів.

- Обробку та інші функції редагування неможливо виконати на фотоапараті, якщо зображення було модифіковано з використанням комп’ютера або знято іншим фотоапаратом.

Підготовка файлу бази даних зображень. Будь ласка, почекайте.

- Фотоапарат відновлює інформацію про дату тощо, якщо зображення були видалені на комп’ютері тощо.

- Необхідний файл бази даних зображень створюється після форматування карти пам’яті.

- Кількість зображень перевищує кількість, для якої можливе керування датою у файлі бази даних, що здійснюється фотоапаратом. Щоб зареєструвати додаткові зображення у файлі бази даних зображень, видаліть зображення в режимі [Перегляд за датою].

У файлі бази даних зображень знайдені невідповідності. Ви хочете виправити файл бази даних зображень?

- Запис або відтворення відеоматеріалів формату «AVCHD вид» не є можливим через пошкодження файлу бази даних зображень. Виконуйте інструкції на екрані для відновлення файлу бази даних зображень.

- Відеофайли «AVCHD вид» це:

DSC-TX10: відео формату AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: записані за наданого параметру [Формат відео] значення [AVCHD 50i/50p] або [AVCHD 60i/60p]. [Додатково]

- Неможливо виконувати запис у файл бази даних зображень фотоапарата або відтворення за допомогою [Перегляд за датою]. Використовуйте «PMB», щоб створити резервну копію всіх зображень на комп’ютері та відновити карту пам’яті.

Помилка файлу бази зображень. Відновлення даних неможливо.

- Імпортуйте всі зображення на комп’ютер за допомогою програми «PMB» та відформатуйте карту пам’яті або внутрішню пам’ять.
  Щоб знову переглянути зображення на фотоапараті, експортуйте імпортовані зображення на фотоапарат за допомогою програми «PMB». [Додатково]

Функція запису недоступна із-за високої внутрішньої температури.

- Підвищилася температура фотоапарата. Запис зображень неможливий, доки не знизиться температура.

Запис зупинений із-за підвищеної температури фотоапарата.

- Запис зупинився через підвищення температури під час запису відеофайлу. Дочекайтеся зниження температури.

- Температура фотоапарата підвищується під час запису відео впродовж тривалого часу. У такому випадку зупиніть запис відео.

Збій підключення

- Перевірте порт прийому TransferJet і передайте дані належним чином. [Додатково]

Деякі файли не відправлені
Деякі файли не отримані

- Зв’язок було перервано під час передання зображення, або передання було перервано через заповнення пам’яті пристрою. Перевірте доступну пам’ять і спробуйте повторно передати дані за допомогою TransferJet.

- Залежно від зображення його отримання може бути неможливим.

Нагору