Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > Розмитість фону

## Розмитість фону

Дозволяє виконувати зйомку з обробкою зображення, підкреслюючи об’єкт зйомки у відношенні до тла.

1. Переведіть фотоапарат у режим зйомки.

1. (Режим ЗАПИСУ) (Розмитість фону).

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки затвора.

Поради щодо налаштування інтенсивності розмитості фону

- Перед зйомкою торкніть MENU [Ефект розмитості] [Високий], [Середня] або [Низький], щоб змінити інтенсивність ефекту розмитості фону.

Поради щодо розмитості фону

#### Відділіть об’єкт від заднього плану

При зйомці зображення, на якому об’єкт зйомки та фон значно віддалені одне від одного, як показано на ілюстрації, можлива розмитість фону. Робіть знімки в діапазоні рекомендованої відстані, що вказана на екрані.
Об’єкт значно віддалений від фону
Об’єкт і фон знаходяться надто близько одне від одного

#### Масштабування й розміщення об’єкта

Знімаючи квітку або маленький об’єкт із близької відстані, посуньте важілець W/T (масштаб) у бік W. Знімаючи людей, відійдіть від об’єкта на малу відстань і посуньте важілець W/T (масштаб) у бік T.

- Аби ефективніше зафіксувати фокус на об’єкті, скористайтеся функцією стеження фокуса, передбаченою у фотоапараті. [Додатково]

Примітки

- Під час зйомки міцно тримайте фотоапарат, щоб запобігти струсу.

- Фон може бути не розмитий у таких випадках:

- сцена надто яскрава або надто темна;

- об’єкт рухається;

- об’єкт знаходиться надто далеко від фотоапарата (під час зйомки перевищено рекомендовані обмеження відстані до об’єкта);

- об’єкт знаходиться надто близько до заднього плану.

- Ефект розмитого фону може не показати очікуваного результату в таких випадках:

- об’єкти занадто малі;

- об’єкт такого ж кольору, як і фон;

- ви перемістили фотоапарат після автоматичної фіксації фокуса та експозиції.

- Якщо не вдається налаштувати розмитість фону належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- посуньте важілець W/T (масштаб) у бік T;

- дотримуйтесь рекомендованої відстані до об’єкта;

- відділіть об’єкт від заднього плану;

- після фокусування на об’єкті робіть знімок.

- Ця функція недоступна в режимі підводної зйомки. (DSC-TX10)

- Залежно від вибраного режиму запису деякі функції або пункти MENU можуть бути недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, що недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
Ефект розмитості
Фокус, що стежить
Нагору