Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Комп’ютери

## Комп’ютери

«Memory Stick PRO Duo» не розпізнається комп’ютером із гніздом «Memory Stick».

- Перевірте, чи комп’ютер і пристрій зчитування/запису «Memory Stick» підтримує «Memory Stick PRO Duo». Користувачі комп’ютерів і пристроїв зчитування/запису «Memory Stick», виготовлених іншими виробниками (не Sony), мають звернутися до цих виробників.

- Якщо «Memory Stick PRO Duo» не підтримується, під’єднайте фотоапарат до комп’ютера. Комп’ютер розпізнає «Memory Stick PRO Duo». [Додатково]

Комп’ютер не розпізнає фотоапарат.

- Встановіть для параметра [Налашт. USB з’єдн.] значення [Mass Storage]. [Додатково]

- Використовуйте кабель USB для універсального термінала (додається).

- Від’єднайте кабель USB від комп’ютера і фотоапарата та надійно під’єднайте його ще раз.

- Від’єднайте від USB-роз’ємів комп’ютера всі пристрої, крім фотоапарата, клавіатури й миші.

- Підключіть фотоапарат безпосередньо до комп’ютера без використання концентратора USB або інших пристроїв.

- Встановіть для параметра [USB живлення] значення [Вимк.]. Комп’ютер може розпізнати фотоапарат.

Неможливо імпортувати зображення.

- Підключіть фотоапарат до комп’ютера, належним чином виконавши USB-з’єднання. [Додатково]

- У разі використання для зйомки карти пам’яті, відформатованої на комп’ютері, імпортування зображень на комп’ютер може не відбутися. Здійснюйте зйомку на карту пам’яті, відформатовану фотоапаратом. [Додатково]

Після встановлення з’єднання USB програма «PMB» не запускається автоматично.

- Встановіть USB-з’єднання, попередньо ввімкнувши комп’ютер.

Після встановлення з’єднання USB програма «PMB Portable» не запускається.

- Встановіть для параметра [Налаштуван. LUN] значення [Декілька]. [Додатково]

- Встановіть для параметра [Налашт. USB з’єдн.] значення [Mass Storage]. [Додатково]

- Під’єднайте комп’ютер до мережі.

Зображення не відображаються на комп’ютері.

- У разі використання програми «PMB» див. «PMB Help». [Додатково]

- Зверніться до виробника комп’ютера або програмного забезпечення.

Під час перегляду відеоматеріалу на комп’ютері зображення та звук перериваються шумом.

- Відео відтворюється безпосередньо з карти пам’яті. Імпортуйте відеофайли на комп’ютер за допомогою програми «PMB», а тоді відтворіть їх. [Додатково]

Якщо зображення були експортовані з комп’ютера, їх неможливо переглядати на фотоапараті.

- Експортуйте їх у папку, яка розпізнається фотоапаратом, наприклад «101MSDC».

- Використовуйте «PMB» для відтворення зображень, що зберігаються на комп’ютері, за допомогою цього фотоапарата.

- Зареєструйте зображення у файлі бази даних зображень та перегляньте у режимі [Перегляд за датою]. [Додатково]

- Перегляд подій недоступний у цьому фотоапараті.

Нагору