Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Заходи безпеки > Заходи безпеки

## Заходи безпеки

Резервне копіювання даних на карті пам’яті та у внутрішній пам’яті
Про файли бази даних
Не використовуйте й не зберігайте фотоапарат у таких місцях
Перенесення
Температура використання
Конденсат
Інтегровані функції цього фотоапарата
Сумісність даних зображень
Примітки щодо відтворення відеофрагментів на інших пристроях
Примітки щодо дисплея та об’єктива

### Резервне копіювання даних на карті пам’яті та у внутрішній пам’яті

Не вимикайте фотоапарат і не виймайте акумулятор або карту пам’яті, поки світиться індикатор доступу. Інакше можливе пошкодження карти пам’яті чи даних у внутрішній пам’яті. Для захисту даних обов’язково робіть резервні копії.

### Про файли бази даних

У разі відсутності на карті пам’яті, що завантажується у фотоапарат, файлу бази даних, в результаті ввімкнення живлення частину вільного об’єму карти пам’яті буде використано в рамках автоматичного створення файлу бази даних. Перехід до виконання наступної операції може передбачати певну затримку.

### Не використовуйте й не зберігайте фотоапарат у таких місцях

- У надто гарячому, холодному чи вологому місці
  Внаслідок зберігання в таких місцях, як, наприклад, салон автомобіля, що стоїть під прямим сонячним промінням, корпус фотоапарата може деформуватися, спричинивши виникнення несправності.

- Під прямим сонячним промінням або поблизу обігрівача
  Корпус фотоапарата може втратити колір і деформуватися, спричинивши виникнення несправності.

- У місцях, що піддаються сильній вібрації

- У місцях із сильними магнітними полями

- У піщаних або запилених місцях (DSC-TX100 / TX100V)
  Пильнуйте, щоб пісок або пил не потрапив у фотоапарат. Це може призвести до несправності, яку не завжди вдається усунути.

### Перенесення

- Не сідайте, тримаючи фотоапарат у задній кишені штанів чи спідниці, оскільки це може призвести до виникнення несправності або пошкодження фотоапарата.

### Температура використання

- Зйомка в дуже гарячих або холодних місцях поза межами зазначеного температурного діапазону не рекомендована. Фотоапарат призначений для використання в такому температурному діапазоні:

- DSC-TX10: від –10°C до 40°C.

- DSC-TX100 / TX100V: від 0°C до 40°C.

### Конденсат

- Якщо фотоапарат потрапляє безпосередньо з холоду в тепле приміщення, усередині або назовні нього може утворитися конденсат. Цей конденсат може спричинити несправність фотоапарата.

- У випадку конденсації вологи виконайте такі дії:

- Вилучіть акумулятор і карту пам’яті, лишіть кришку відсіку для акумулятора / карти пам’яті відкритою, залиште фотоапарат у сухому місці й почекайте, поки волога випарується. (DSC-TX10)

- Вимкніть фотоапарат і почекайте приблизно годину, поки волога випарується. (DSC-TX100 / TX100V)

Пам’ятайте, що в разі здійснення зйомки, коли всередині об’єктива залишається волога, вам може не вдатися записати чіткі зображення.

### Інтегровані функції цього фотоапарата

- У цьому посібнику описані всі функції пристроїв, які є сумісними/несумісними з такими технологіями/форматами: GPS, TransferJet, 1080 60i та 1080 50i.

- Аби перевірити, чи підтримує фотоапарат функцію GPS, зверніться до назви моделі.

- Модель, сумісна з GPS: DSC-TX100V

- Модель, несумісна з GPS: DSC-TX10 / TX100

- Аби визначити, чи підтримує фотоапарат технологію TransferJet, а також формати 1080 60i або 1080 50i, перевірте такі позначки на донній панелі.
  Модель, що підтримує технологію TransferJet: (TransferJet):

- Модель, сумісна з 1080 60i: 60i

- Модель, сумісна з 1080 50i: 50i

- Якщо фотоапарат знаходиться на борту літака, функція TransferJet деактивована. Крім цього дотримуйтесь правил щодо використання фотоапарата, які діють у конкретному місці перебування.

- Тривалий перегляд тривимірних зображень, відзнятих цим фотоапаратом, на моніторах, які підтримують формат 3D, не рекомендований.

- Перегляд тривимірних зображень, відзнятих цим фотоапаратом, на моніторі, що підтримує формат 3D, може супроводжуватись дискомфортом, а саме напруженням очей, відчуттям втомленості або нудоти. Аби запобігти цим симптомам, впродовж перегляду рекомендовано робити періодичні перерви.
  При цьому, ви самі маєте визначити тривалість і періодичність таких перерв, виходячи із індивідуальних особливостей власного організму. Відчувши будь-який дискомфорт, припиніть переглядати 3D-зображення, поки добре самопочуття не відновиться; за потреби зверніться до лікаря. Також зверніться до інструкцій з експлуатації, що додаються до пристрою або програмного забезпечення, до якого під’єднано фотоапарат/яке використовується з фотоапаратом.

Пом’ятайте, що зір дітей ще перебуває у стані розвитку (зокрема це стосується дітей віком до 6 років). Проконсультуйтеся з педіатром або офтальмологом перед тим, як дозволити дітям переглядати тривимірні зображення, і забезпечте дотримання дитиною отриманих порад під час перегляду таких зображень.

### Сумісність даних зображень

- Фотоапарат відповідає вимогам універсального стандарту DCF (Design rule for Camera File system), запровадженого асоціацією JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Компанія Sony не гарантує, що фотоапарат буде відтворювати знімки, записані або відредаговані за допомогою іншого обладнання, і, навпаки, що інше обладнання буде відтворювати зроблені цим фотоапаратом знімки.

### Примітки щодо відтворення відеофрагментів на інших пристроях

- Цей фотоапарат використовує технологію MPEG-4 AVC/H.264 High Profile для запису вмісту у форматі AVCHD. Відеофрагменти, записані у форматі AVCHD за допомогою цього фотоапарата, не можуть бути відтворені такими пристроями.

- Іншими пристроями, сумісними з форматом AVCHD, які не підтримують технологію High Profile

- Пристроями, що не підтримують формат AVCHD

Цей фотоапарат також використовує технологію MPEG-4 AVC/H.264 High Profile для запису вмісту у форматі MP4. З цієї причини відеофрагменти, записані у форматі MP4 за допомогою цього фотоапарата, можуть відтворюватися тільки на пристроях, що підтримують технологію MPEG-4 AVC/H.264.

- Відтворювати диски з зображеннями високої чіткості (HD) можна лише за допомогою пристроїв, які підтримують відтворення вмісту у форматі AVCHD. DVD-програвачі або DVD-записувачі не можуть відтворювати диски з зображеннями високої чіткості (HD), оскільки вони не підтримують формат AVCHD. Крім того, витягнення дисків із зображеннями високої чіткості (HD), що записані у форматі AVCHD, завантажених у DVD-програвач або DVD-записувач, може бути неможливим.

### Примітки щодо дисплея та об’єктива

- Дисплей виготовлений із застосуванням високоточної технології, завдяки чому ефективно використовується понад 99,99 % пікселів. Однак на дисплеї можуть з’являтися крихітні чорні та яскраві цятки (білого, червоного, синього або зеленого кольору). Наявність цих цяток є звичайним наслідком виробничого процесу й жодним чином не впливає на запис зображення.

- У разі потрапляння на екран бризок води або інших рідин, що призведе до намокання екрана, негайно протріть екран м’якою тканиною. Рідина, що залишилася на поверхні екрана, може призвести до погіршення якості й спричинити перебої в роботі фотоапарата. (DSC-TX100 / TX100V)

- Тривалий вплив прямих сонячних променів на дисплей може призвести до несправності пристрою. Слід бути обережним, залишаючи фотоапарат поблизу вікна або на відкритому повітрі.

- Не тисніть на дисплей. Екран може знебарвитися, може трапитися несправність.

- У холодному середовищі зображення на дисплеї можуть відтворюватися з ефектом «шлейфа». Це не є ознакою несправності.

- Не вдаряйте об’єктив і не застосовуйте до нього значних фізичних зусиль.

Нагору