Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (перегляд) > Пункти MENU (перегляд) > Режим перегляду

## Режим перегляду

Перегляд зображень, знятих іншим фотоапаратом
Дозволяє вибрати формат відображення для зображень.

1. Щоб перейти до режиму відтворення, натисніть кнопку (відтворення).

1. MENU (Режим перегляду) потрібний режим

| (Перегляд за датою) | Відображення знімків за датою.
| (Перегляд папок (фото)) | Відображення фотознімків.
| (Перегл. папок (МР4)) | Відображення відео у форматі MP4.
| (Перегл. AVCHD) | Відеофрагменти відображаються таким чином: DSC-TX10: відео формату AVCHD DSC-TX100 / TX100V: записані за наданого параметру [Формат відео] значення [AVCHD 50i/50p] або [AVCHD 60i/60p]. [Додатково]

Примітка

- Якщо для запису зображень використовується внутрішня пам'ять, фотознімки відображаються в режимі Перегляд папки.

### Перегляд зображень, знятих іншим фотоапаратом

Фотоапарат створює на карті пам’яті файл бази даних для запису та відтворення зображень. Якщо фотоапарат виявить знімки, не зареєстровані у файлі бази даних зображень на карті пам’яті, з’явиться екран реєстрації з повідомленням «Знайдено нерозпізнані файли Імпорт файлів».
Щоб переглядати незареєстровані зображення, зареєструйте їх, натиснувши кнопку [OK].

- Для виконання реєстрації зображень батарея має бути заряджена. Якщо під час реєстрації даних залишковий заряд батареї низький, існує ризик її розрядження, а це може спричинити перебій при передачі даних або їх пошкодження.

Нагору