Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Основні налаштування > Налашт. USB з’єдн.

## Налашт. USB з’єдн.

Вибір режиму USB при під’єднанні фотоапарата до комп’ютера чи пристрою USB за допомогою кабелю USB для універсального термінала.

1. MENU (Налаштування) (Основні налаштування) [Налашт. USB з’єдн.] потрібний режим

| Авто | Залежно від комп’ютера або іншого пристрою USB, до якого під’єднується фотоапарат, автоматично обирається режим з’єднання: [MTP] або [Mass Storage]. Якщо використовується Windows 7, обирається режим [MTP] і надається доступ до функцій, які спеціально передбачені для роботи з Windows 7.
| MTP | Встановлюється підключення MTP, у рамках якого фотоапарат використовується як зовнішній запам’ятовуючий пристрій, під’єднаний до комп’ютера або іншого USB-пристрою. Якщо використовується Windows 7, обирається режим [MTP] і надається доступ до функцій, які спеціально передбачені для роботи з Windows 7. У разі використання іншої операційної системи (Vista/XP, MacOS X), з’являється вікно майстра автозапуску, і фотознімки з папки запису на фотоапараті імпортуються в пам’ять комп’ютера.
| Mass Storage | Встановлюється підключення Mass Storage, у рамках якого фотоапарат використовується як зовнішній запам’ятовуючий пристрій, під’єднаний до комп’ютера або іншого USB-пристрою.

Примітка

- Якщо вікно Device Stage* не відображається при під’єднанні фотоапарат до Windows 7, надайте параметру [Налашт. USB з’єдн.] значення [Авто].

* Device stage - це кероване меню (лише у Windows 7) для під’єднання фотоапаратів тощо.
Нагору