Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Індикатори та попередження > Режим автоматичної діагностики

## Режим автоматичної діагностики

Якщо на екрані з’являється код, що починається з літери, це означає, що на фотоапараті працює функція автоматичної діагностики. Дві останні цифри (позначені ) відрізнятимуться залежно від стану фотоапарата.
Якщо не вдається вирішити проблему навіть після кількох спроб виконання відповідних дій для її усунення, фотоапарат, можливо, потребує ремонту.
Зверніться до місцевого торгового представника компанії Sony або найближчого уповноваженого центру обслуговування Sony.
C:32:
E:95: (DSC-TX100V)

- Сталася несправність обладнання виробу. Вимкніть живлення та увімкніть його знову.

C:13:

- Фотоапарат не зчитує або не записує дані на карту пам’яті. Спробуйте вимкнути і знов увімкнути фотоапарат або вийняти і знову вставити карту пам’яті декілька разів.

- У внутрішній пам’яті виникла помилка форматування, або у фотоапарат було вставлено невідформатовану карту пам’яті. Виконайте форматування карти пам’яті або внутрішньої пам’яті. [Додатково]

- Вставлену карту пам’яті неможливо використовувати у цьому фотоапараті, або дані на ній пошкоджено. Вставте нову карту пам’яті.

E:61:
E:62:
E:91:

- Фотоапарат не працює. Виконайте ініціалізацію фотоапарата, а тоді знов увімкніть його. [Додатково]

E:94:

- Перебій у роботі фотоапарата під час запису або видалення даних. Потрібен ремонт. Зверніться до місцевого торгового представника компанії Sony або найближчого уповноваженого центру обслуговування Sony. Будьте готові надати всі цифри коду помилки, який починається літерою E.

Нагору