Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Використання фотоапарата з комп’ютером > Завантаження зображень у мультимедійні служби > Запуск програми «PMB Portable» (Windows)

## Запуск програми «PMB Portable» (Windows)

Для ОС Windows у разі використання «PMB Portable» вперше слід вибрати мову. Зробіть вибір, дотримуючись наведеної нижче процедури. Якщо мову вибрано, кроки 3-5 необов’язкові під час наступного використання програми «PMB Portable».

1. Підключіть фотоапарат до комп’ютера.

Windows 7: активуйте меню Device Stage*.
Windows XP/Windows Vista: з’явиться вікно майстра автоматичного запуску.
Macintosh: з’явиться [PMBPORTABLE].
* Device Stage - меню для роботи з пристроями, що під’єднуються, у тому числі з фотоапаратом. (Передбачене у Windows 7)

1. Клацніть [PMB Portable].
   (у Windows XP клацніть [PMB Portable] [OK].)

Windows 7/Windows XP/Windows Vista: Клацніть [PMB Portable].
Macintosh: Клацніть [PMBP_Mac] у папці [PMBPORTABLE].
Відобразиться екран вибору мови.

1. Виберіть потрібну мову, а тоді клацніть [OK].

Відобразиться екран вибору регіону.

1. Виберіть відповідне значення для [Region] та [Country/Area], а тоді клацніть [OK].

Відобразиться екран із угодою користувача.

1. Уважно прочитайте угоду. Якщо ви приймаєте умови угоди, натисніть [I Agree].

Запуститься програма «PMB Portable».
Примітки

- «PMB Portable» не підтримує відеофайли формату «AVCHD вид».

- Встановіть у меню [Основні налаштування] для параметра [Налаштуван. LUN] значення [Декілька].

- Якщо запустити «PMB Portable» неможливо, надайте параметру [Налашт. USB з’єдн.] значення [Mass Storage].

- Використовуючи програму «PMB Portable», завжди встановлюйте підключення до мережі.

- Якщо завантаження зображень відбувається через Інтернет, вміст кеш-пам’яті може залишитися на комп’ютері, залежно від постачальника послуг. Це також має місце під час завантаження зображень з мережі Інтернет у цей фотоапарат.

- Якщо у «PMB Portable» виникне помилка, або ви помилково видалите «PMB Portable», то можна відновити «PMB Portable», завантаживши програму встановлення PMB Portable з веб-сайту.

- Якщо вікно майстра автоматичного запуску не з’явиться у Windows XP/Windows Vista, клацніть [Computer] (у Windows XP, [My Computer]) [PMBPORTABLE], і двічі клацніть [PMBP_Win.exe].

- Якщо меню Device Stage не активується у Windows 7, клацніть [Computer] і двічі клацніть піктограму фотоапарата піктограму носія [APPLICATION] [PMBP_MTP.exe].

- У залежності від налаштувань комп’ютера у Windows 7 може з’явитися початковий екран меню Device Stage, який не містить будь-якої конкретної інформації щодо моделі. У такому разі завантажте останню інформацію, дотримуючись інструкцій на екрані.

- Режим з’єднання автоматично перемикається на Mass Storage, якщо «PMB Portable» запускається у Windows 7.

- Відеофайли «AVCHD вид» це:

DSC-TX10: відео формату AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: записані за наданого параметру [Формат відео] значення [AVCHD 50i/50p] або [AVCHD 60i/60p]. [Додатково]
Нагору