Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Відеозйомка > Захоплення фотознімка під час відеозйомки (подвійний запис)

## Захоплення фотознімка під час відеозйомки (подвійний запис)

Ви можете робити фотознімки під час відеозапису. Фотоапарат продовжує відеозапис, навіть якщо він супроводжується фотозйомкою.

#### DSC-TX10

Під час одного сеансу відеозапису можна захопити до 10 фотознімків.

1. Натисніть кнопку MOVIE (відео), щоб розпочати відеозапис.

1. Натисніть кнопку затвора.

Буде записано фотознімок.

- Натискання кнопки затвора наполовину виводить на екран позначку кількості фотознімків (A), що може бути записана.

1. Щоб зупинити відеозапис, повторно натисніть кнопку MOVIE.

Після відеозапису записані вами фотознімки відображаються в рамках.

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Торкніть (кнопка відеозйомки) на екрані, аби розпочати відеозапис.

1. Натисніть кнопку затвора.

Буде записано фотознімок.

1. Торкніть (кнопка відеозйомки) ще раз, аби припинити запис.

Примітки

- Якщо якістю відео обрано [AVC HD 28M (PS)], використання функції подвійного запису не є можливим. (DSC-TX100 / TX100V)

- Фотозйомка під час відеозапису виконується за деактивованого спалаху.

- Розмір фотознімків, що захоплюються, має фіксоване значення [16:9 (3M)]. Якщо розміром відеофрагменту обрано [MP4 3M], розмір фотознімків, що захоплюються, має фіксоване значення [4:3 (2M)].

- Якщо функції зйомки посмішки надане значення [Увімк.], затвор автоматично спрацьовує щоразу, коли фотоапарат розпізнає усміхнене обличчя.

- Якщо доступний об’єм пам’яті на карті пам’яті є недостатнім, або якщо вже виконано 10 фотознімків, на екрані відображається позначка . Ця позначка свідчить про неможливість подальшої фотозйомки.

Нагору