Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Optagelse af stillbilleder > Zoom (stillbilleder)

## Zoom (stillbilleder)

Tilgængelig zoom
Zoomskala
Forstørrer billeder med W/T (Zoom)-knappen under optagelse. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder op til 4×.
Med optisk zoom kan du forstørre et billede uden at forringe dets oprindelige kvalitet.

1. Indstil kameraet på optagetilstand.

1. Flyt W/T (Zoom)-knappen.

Flyt knappen mod T-siden for at zoome ind, eller mod W-siden for at zoome ud.
Bemærk

- Zoom er låst til W-siden ved optagelse i følgende situationer:

- I [iPanorering]

- I [3D-panorama]

- I [Multivinkelpanorering]

- I [iPanorering under vand]

- I tilstanden Fokusering tæt på

### Tilgængelig zoom

Du kan kombinere visse zoomindstillinger for at zoome ind på høj forstørrelse. Ikonet på skærmen skifter i henhold til den zoom, du anvender.

1. Zoom med den oprindelige billedkvalitet

(Du kan optage stillbilleder uden forringelse af den oprindelige billedkvalitet, selv hvis den optiske zoomgrad overstiger 4× forstørrelse.)

1. () [Klar billedzoom]:

Zoom med tæt på den oprindelige billedkvalitet [Detaljer]

1. () [Digital zoom]:

Mindre end den oprindelige billedkvalitet [Detaljer]

| Betjening | Indstillinger | Zoombjælke
A | Kun brug af optisk zoom | [Stillbilledformat]: [16M] [Klar billedzoom]: [Fra] [Digital zoom]: [Fra] |
B | Zoomning af billeder uden forringelse | [Stillbilledformat]: andet end [16M] [Klar billedzoom]: [Fra] [Digital zoom]: [Fra] |
C | Optagelse af klare billeder ved hjælp [Klar billedzoom] (tæt på den oprindelige billedkvalitet) | [Klar billedzoom]: [Til] [Digital zoom]: [Fra] |
D | Zoomning til det maksimale zoom område | [Klar billedzoom]: [Til] [Digital zoom]: [Til] [Klar billedzoom] er muligvis ikke til rådighed for visse indstillinger. [Detaljer] | Når [Klar billedzoom] ikke er til rådighed

### Zoomskala

De understøttede zoomgrader varierer afhængigt af indstillingerne eller billedformatet. Tabellen nedenfor opsummerer zoomgraderne for når [Klar billedzoom] og [Digital zoom] er indstillet til [Til].

Billedformat | Betjening
A: Optisk zoom | B: Zoom efter område uden forringelse (herunder 4× optisk zoom) | C: Zoom med [Klar billedzoom] [Til] | D: Zoom med maksimal zoomgrad*1
16M | 4× | 4× | 8× | 16×
10M | 4× | 5,1× | 10× | 20×
5M | 4× | 7,1× | 14× | 28×
VGA | 4× | 28× | 57× | 57×*2
16:9(12M) | 4× | 4× | 8× | 16×
16:9(2M) | 4× | 9,6× | 19× | 38×

*1 Den maksimale zoomgrad er den samlede zoomforstørrelse, som kan opnås, når zoomgrad uden forringelse (herunder 4× optisk zoom), [Klar billedzoom] og [Digital zoom] anvendes kombineret. Den maksimale zoomgrad varierer afhængigt af indstillingerne. Den maksimale zoomgrad for standardindstillingen er den samme, som når [Klar billedzoom] er [Til]. [Detaljer]
*2 Når [Stillbilledformat] er indstillet til [VGA], er [Digital zoom] begrænset, og den maksimale zoomgrad er 57×.
Bemærkninger

- Standardindstillingen for [Klar billedzoom] er [Til].

- Standardindstillingen for [Digital zoom] er [Fra]. Indstil [Digital zoom] til [Til] for at forstørre billeder selvom det giver forringelse. [Detaljer]

- Standardindstillingen for [Stillbilledformat] er [16M]. For at ændre zoomgraden skal du ændre [Stillbilledformat]. [Detaljer]

- Der er ikke andre zoomfunktioner end optisk zoom til rådighed under optagelse i følgende situationer:

- I [iPanorering]

- I [Billedeffekt]

- Kameraet anvender [Defokuseret baggrund]

- Når funktionen Smiludløser er aktiveret.

- Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer].

- Når (HDR-modlyskorrektion)-tilstand er valgt i Valg af motiv.

- Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender andet end optisk zoom.

Tilbage til top