Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > ISO

## ISO

Damit können Sie die Lichtempfindlichkeit einstellen, wenn die Kamera auf Programmautomatik eingestellt ist oder [Unterwasser] in „Szenenwahl“ gewählt wird. Im Filmmodus wird [ISO] auf [Auto] fixiert. Die Einstellungen können nicht geändert werden.

1. MENU (ISO) gewünschter Modus

| (Auto) | Die ISO-Empfindlichkeit wird automatisch eingestellt.
| ///// | Durch Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit (Wählen eines höheren Werts) können Sie Bildunschärfe an dunklen Orten oder von bewegten Motiven reduzieren.

Einstellen der ISO-Empfindlichkeit (empfohlener Belichtungsindex)
Die ISO-Empfindlichkeit ist eine Messgröße für Aufnahmemedien mit lichtempfindlichem Bildsensor. Abhängig von der ISO-Empfindlichkeit erhält man bei gleicher Belichtung unterschiedliche Aufnahmeergebnisse.
Hohe ISO-Empfindlichkeit
Die Kamera nimmt helle Bilder selbst an dunklen Orten auf, während sie die Verschlusszeit verkürzt, um Unschärfe zu reduzieren.
Das Bild neigt jedoch zum Verrauschen.
Niedrige ISO-Empfindlichkeit
Das Bild wird feinkörniger.
Bei unzulänglicher Belichtung kann das Bild jedoch dunkler werden.
Verwandtes Thema
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben