Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Modo medición

## Modo medición

Selecciona el modo de medición que establece la parte del motivo que va a medirse para determinar la exposición.

1. MENU (Modo medición) modo deseado

| (Multi) | Divide en múltiples regiones y mide cada región. La cámara determina una exposición bien equilibrada (Medición de multipatrón).
| (Centro) | Mide el centro de la imagen y determina la exposición según el brillo del motivo en ese lugar (Medición con tendencia al centro).
| (Punto) | Alinee la cruz filial de la medición de punto (A) con el motivo para medir una parte del motivo (Medición de punto). Esta función resulta útil cuando el motivo está a contraluz o cuando hay un contraste grande entre el motivo y el fondo.

Nota

- [Punto] no se puede seleccionar cuando se graban películas.

Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio