Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de la utilización > Nombres de partes y lista de iconos visualizados en la pantalla > Lista de iconos visualizados en la pantalla

## Lista de iconos visualizados en la pantalla

Lista de iconos del modo de toma de imagen
Lista de iconos del modo de visionado
Los iconos se visualizan en la pantalla para indicar el estado de la cámara.
Las posiciones de los iconos visualizados varían de acuerdo con el modo de toma de imagen.

### Lista de iconos del modo de toma de imagen

Visualización | Indicación
0:12 | Tiempo de grabación (m:s)
GRAB. Espera | Grabación de una película/en espera de película
| Escena toma película
| Icono de Reconocimiento de escena
| Archivo base datos lleno/Error de archivo base datos
| Reconocimiento de escena
| Icono de superposición
| Reducción ojos cerrados
| Aviso de recalentamiento
| Aviso de vibración
| Balance del blanco
| Intervalo de toma de ráfaga
| Modo de medición
| Detección de cara
| Efecto de desenfoque
| Efecto piel suave
| Efecto pintura HDR
| Tono de color
| Color Extraído

Visualización | Indicación
| Enfoque de cerca
| Reducción del efecto ojos rojos
| Bloqueo AE/AF
| Obturación lenta con reducción de ruido (NR)
125 | Velocidad de obturación
F3,5 | Valor de abertura
ISO400 | Número ISO
+2,0EV | Valor de exposición
| Indicador del cuadro del visor de rango AF
| Modo de flash
| Reducción ruido viento
| Carga del flash

Visualización | Indicación
9 | Número de imágenes grabables (Dual Rec)
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Panel táctil no válido
1,4 | Relación del zoom
CAPTURA | Importación de imágenes fijas
| Iluminador AF
| Soporte de grabación (Tarjeta de memoria, memoria interna)

Visualización | Indicación
100 Min (minuto) | Tiempo que se puede grabar
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
| Carpeta de grabación
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica/Calidad
| Cuadro del visor de rango AF
| Cruz filial de la medición de punto
| Autodisparador
| Indicador de aviso perteneciente a la grabación de imagen fija
96 | Número de imágenes que se pueden grabar
| Inscribir fecha
| Destino
| Habilitación/Inhabilitación del panel táctil

### Lista de iconos del modo de visionado

Visualización | Indicación
| Soporte de reproducción (Tarjeta de memoria, memoria interna)
12/12 | Número de imagen/Número de imágenes grabadas en el rango de fecha o en la carpeta seleccionado
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica/Calidad
| Imágenes de ráfaga
| Imagen principal del grupo de ráfaga
| Zoom de reproducción
| Carpeta de reproducción
| Aviso de archivo base datos lleno/error de archivo base datos
| Imágenes 3D
| Proteger
| Orden de impresión (DPOF)
| Aviso de recalentamiento
| Ampliación no disponible
| Eye-Fi

Visualización | Indicación
101-0012 | Número de carpeta-archivo
2012-1-1 9:30 AM | Fecha/hora grabadas de la imagen de reproducción

Visualización | Indicación
| Ajustes TransferJet
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Modo visualización
| Modo de medición
| Modo de flash
| Balance del blanco
+2,0EV | Valor de exposición

Visualización | Indicación
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
ISO400 | Número ISO
500 | Velocidad de obturación
F3,5 | Valor de abertura
| Barra de reproducción
| Reproducción
| Reproducción con velocidad variable
00:00:12 | Contador
| Volumen

Volver al principio