Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje opcija MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Balans bijele boje

## Balans bijele boje

Za hvatanje osnovne bijele boje u modu Postavljanje rada jednim dodirom
Podešava tonova boje prema postojećim uvjetima osvjetljenja. Koristite ovu funkciju kad boje na snimku izgledaju neprirodno.

1. MENU (Balans bijele boje)

Ovisno o REC modu, ove tipke ovih opcija bit će prikazane na lijevoj strani zaslona.

1. Željeni način [OK]

| (Autom.) | Automatski podešava balans bijelog pa boje na snimku izgledaju prirodno.
| (Dnevno svjetlo) | Podešavanje kod snimanja na otvorenom pri sunčevoj svjetlosti, snimanju večernjih prizora, noćnih scena, neonskih znakova, vatrometa i sl.
| (Oblačno) | Podešavanje kod snimanja pri oblačnom vremenu ili u sjeni.
| (Balans bijel. za fluor. rasvj. 1) (Balans bijel. za fluor. rasvj. 2) (Balans bijel. za fluor. rasvj. 3) | [Balans bijel. za fluor. rasvj. 1]: Postavka za bijelo fluorescentno osvjetljenje. [Balans bijel. za fluor. rasvj. 2]: Postavka za prirodno bijelo fluorescentno osvjetljenje. [Balans bijel. za fluor. rasvj. 3]: Postavka za dnevno bijelo fluorescentno osvjetljenje.
| (Svjetlo sa žarnom niti) | Podešavanje za osvjetljenje električnom žaruljom ili jako osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju.
| (Bljeskalica) | Podešavanje prema statusu bljeskalice.
| (Jedan dodir) | Podešavanje balansa bijeloga u ovisnosti o izvoru svjetla. Bijela boja pohranjena u modu (Post. rada jednim dodirom) postaje osnovna bijela boja. Ovaj način koristite kada [Autom.] i ostale postavke ne donose precizne boje.

Učinci uvjeta osvjetljenja
Uvjeti osvjetljenja utječu na boje objekta na snimku.
Nijanse boja se podešavaju automatski ali se mogu podesiti i ručno pomoću funkcije balansa bijelog.
Dnevno svjetlo (Bijelo kao uobičajeno)
Oblačno (Plavkasto)
Fluorescentno (Zelenkasto)
Svjetlo žarulje (crvenkasto)
Napomene

- Kad snimate s bljeskalicom u načinu osim načina [Bljeskalica], [Balans bijele boje] se podešava na [Autom.].

- Kad je način bljeskalice [Uključeno] ili [Polagana sinkronizacija], balans bijelog može se samo postaviti na [Autom.], [Bljeskalica] ili [Jedan dodir].

### Za hvatanje osnovne bijele boje u modu Postavljanje rada jednim dodirom

1. U kadar uhvatite neki bijeli objekt, primjerice list papira pod istim uvjetima osvjetljenja pod kojima namjeravate snimati sliku.

1. MENU (Balans bijele boje) [Jedan dodir]

1. Dodirnite (Post. rada jednim dodirom) [OK].

Zaslon snimanja će se odmah zacrniti da bi se ponovno pojavio nakon što balans bijelog bude podešen i pohranjen u memoriju.
Napomene

- Ako za vrijeme snimanja treperi indikator , balans bijelog ili nije podešen ili se ne može podesiti. Koristite automatsko podešavanje balansa bijelog.

- Nemojte tresti ni udarati po fotoaparatu dok je aktivno [Post. rada jednim dodirom].

- Kad je mod bljeskalice podešen na [Uključeno] ili [Polagana sinkronizacija], balans bijelog je podešen na uvjete kad bljeskalica radi.

Povezana tema
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh