Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje opcija MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Kvalitet videozapisa/Veličina videozapisa

## Kvalitet videozapisa/Veličina videozapisa

Što su veće dimenzije slike videozapisa, veća je kvaliteta. Što je veći broj podataka u sekundi (prosječni protok bitova u sekundi) kakvoća slike bit će veća.
Format videozapisa odaberite dodirom na MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Format videozapisa] u načinu snimanja. [Pojedinosti]
[Kvalitet videozapisa] možete postaviti u AVCHD formatu i postaviti [Veličina videozapisa] u MP4 formatu.

#### Kvalitet videozapisa (format snimanja: AVCHD)

1. MENU (Kvalitet videozapisa) željeni način

Postavite tipkama koje se prikazuju na lijevoj strani zaslona ovisno o REC načinu.
Videozapisi snimljeni fotoaparatom spremaju se u formatu AVCHD, brzinom od približno 60 polja u sekundi (kod 1080 60i kompatibilnih uređaja) ili 50 polja u sekundi (kod 1080 50i kompatibilnih uređaja), s Dolby Digital zvukom.

| Kakvoća videozapisa | Prosječni protok bitova u sekundi | Opis
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Snimanje s najvišom kakvoćom slike veličine 1920×1080 (60i/50i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Snimanje s visokom kakvoćom slike veličine 1920×1080 (60i/50i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Snimanje sa standardnom kakvoćom slike veličine 1440×1080 (60i/50i).

#### Veličina videozapisa (format snimanja: MP4)

1. MENU (Veličina videozapisa) željeni veličina

Postavite tipkama koje se prikazuju na lijevoj strani zaslona ovisno o REC načinu.
Videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom snimaju se u MPEG-4 formatu brzinom od približno 30 kadrova u sekundi (kod 1080 60i kompatibilnih aparata) ili 25 kadrova u sekundi (kod 1080 50i kompatibilnih aparata) na progresivan način s AAC zvukom, mp4 format.

| Veličina videozapisa | Prosječni protok bitova u sekundi | Opis
| MP4 12M | 12 Mbps | Snimanje u 1440×1080 veličini
| MP4 6M | 6 Mbps | Snimanje u 1280×720 veličini
| MP4 3M | 3 Mbps | Snimanje u VGA veličini

Napomene

- Telefoto slika nastaje kada je odabrana veličina slike [MP4 3M].

- Kad stvarate AVCHD diskove od videozapisa snimljenih u [AVC HD 24M (FX)], to može malo potrajati budući da se kakvoća slike mora konvertirati. Za spremanje [AVC HD 24M (FX)] videozapisa bez konvertiranja kakvoće slike koristite Blu-ray diskove.

Povezana tema
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh