Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje Načina snimanja > 3D panoramsko snimanje

## 3D panoramsko snimanje

Više slika se snima dok se fotoaparat pomiče, a te slike tvore 3D sliku.
Snimljena se slika može reproducirati na 3D TV prijemniku.

1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

1. (Način snimanja) (3D snimanje) (3D panoramsko snimanje)

1. Poravnajte fotoaparat s krajem objekta koji se snima i pritisnite okidač.

A: Ovaj se dio neće snimiti.
Dodirnite B za promjenu smjera snimanja.

1. Zakrenite fotoaparat horizontalno do kraja vodiča (C) slijedeći upute na zaslonu.

Savjeti za snimanje u načinu 3D panoramsko snimanje
Koristeći svoje tijelo kao osovinu, pomičite fotoaparat u malom krugu, poravnavajući se sa smjerom strelice na zaslonu. (Ciljajte na 5-sekundni polukrug).
Ako pomičete prebrzo ili presporo, na zaslonu će se prikazati poruka.
Preporučujemo da prije snimanja nekoliko puta vježbate.
Objekti koji se ne miču najprikladniji su za 3D snimanje.

- Odredite scenu i pritisnite okidač dopola, tako da blokirate izoštravanje, ekspoziciju i balans bijele boje. Zatim pritisnite okidač dokraja i zakrenite fotoaparat.

Napomene

- Na ovom se fotoaparatu 3D slike reproduciraju kao standardne fotografije.

- 3D slike sastoje se od JPEG datoteke i MPO datoteke. Ako je na računalu izbrisana bilo koja od ovih datoteka, fotoaparat možda neće raditi ispravno.

- Ako unutar zadanog vremena ne možete zakrenuti fotoaparat horizontalno preko cijelog objekta, u panoramskoj slici će se pojaviti sivo područje. Ako se to desi, pomičite fotoaparat brže kako biste snimili punu 3D sliku.

- Budući je nekoliko snimaka spojeno zajedno, dijelovi koji se preklapaju neće biti jasni.

- Pri slabom osvjetljenju slike mogu biti zamućene. Preporučuje se da slike snimate na jarkom danjem svjetlu.

- Ako se cijeli kut gledanja 3D snimke i kut gledanja kada je AE/AF blokiran izrazito razlikuju po osvijetljenosti, boji ili izoštravanju, slika neće uspjeti. Ako se to dogodi, promijenite položaj blokade AE/AF i pokušajte ponovo.

- 3D snimanje može se otkazati u sljedećim situacijama:

- Fotoaparat pomičete prebrzo ili presporo.

- Fotoaparat se previše trese.

- Ova funkcija nije prikladna za podvodno snimanje.

Povezana tema
Prikaz 3D slika na 3D TV prijemniku
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh