Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Snimanje fotografija > Zum (Fotografije)

## Zum (Fotografije)

Dostupan zum
Skala uvećanja
Polugom W/T (zum) povećava slike tijekom snimanja. Funkcija optičkog zuma fotoaparata može povećati slike do 4×.
Optički zum vam omogućuje povećati sliku bez smanjenje njene izvorne kvalitete.

1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

1. Pogurajte polugu W/T (zum).

Pogurajte polugu u stranu T za povećavanje ili u stranu W za smanjenje.
Napomena

- Zum je blokiran za snimanje na W strani u sljedećim situacijama:

- U načinu [i-Panoramsko snimanje]

- U načinu [3D panoramsko snimanje]

- U načinu [Snima iz više kutova]

- U načinu [Podvodno i-panor. snimanje]

- U načinu Blisko izoštravanje

### Dostupan zum

Možete kombinirati određene postavke zuma za jako povećanje. Ikona na zaslonu mijenja se sukladno zumu kojeg koristite.

1. Zum s izvornom kvalitetom slike

(Možete snimati fotografije bez smanjenja izvorne kvalitete slike čak i ako raspon optičkog zuma premašuje povećanje od 4×.)

1. () [Zum za jasnu sliku]:

Zum s kvalitetom slike sličnom izvornoj kvaliteti [Pojedinosti]

1. () [Digitalni zum]:

Manje od izvorne kvalitete slike [Pojedinosti]

| Rad | Postavke | Traka zuma
A | Korištenje samo optičkog zuma | [Veličina slike]: [16M] [Zum za jasnu sliku]: [Isključeno] [Digitalni zum]: [Isključeno] |
B | Zumiranje slika bez smanjenja kvalitete | [Veličina slike]: osim [16M] [Zum za jasnu sliku]: [Isključeno] [Digitalni zum]: [Isključeno] |
C | Snimanje oštrih slika pomoću [Zum za jasnu sliku] (blizu izvorne kvalitete slike) | [Zum za jasnu sliku]: [Uključeno] [Digitalni zum]: [Isključeno] |
D | Zumiranje do maksimalnog raspona zuma | [Zum za jasnu sliku]: [Uključeno] [Digitalni zum]: [Uključeno] [Zum za jasnu sliku] možda neće biti dostupan za neke postavke. [Pojedinosti] | Kad [Zum za jasnu sliku] nije dostupan

### Skala uvećanja

Podržani rasponi zuma razlikuju se ovisno o postavkama ili veličini slike. Donja tablica daje sažetak raspona zuma kad se [Zum za jasnu sliku] i [Digitalni zum] postave na [Uključeno].

Veličina slike | Rad
A: Optički zum | B: Zum po rasponu bez smanjenja kvalitete (uključujući optički zum 4×) | C: Zum s [Zum za jasnu sliku] [Uključeno] | D: Zum s maksimalnom skalom uvećanja*1
16M | 4× | 4× | 8× | 16×
10M | 4× | 5,1× | 10× | 20×
5M | 4× | 7,1× | 14× | 28×
VGA | 4× | 28× | 57× | 57×*2
16:9(12M) | 4× | 4× | 8× | 16×
16:9(2M) | 4× | 9,6× | 19× | 38×

*1 Maksimalni raspon zuma je ukupno povećanje zumom koje se može postići kad se u kombinaciji koriste raspon zuma bez smanjenja kvalitete (uključujući optički zum 4×), [Zum za jasnu sliku] i [Digitalni zum]. Maksimalni raspon zuma ovisi o postavkama. Maksimalni raspon zuma za zadanu postavku isti je kao kad je [Zum za jasnu sliku] [Uključeno]. [Pojedinosti]
*2 Kad se [Veličina slike] podesi na [VGA], [Digitalni zum] je ograničen; maksimalni raspon zuma je 57×.
Napomene

- Zadana postavka za [Zum za jasnu sliku] je [Uključeno].

- Zadana postavka za [Digitalni zum] je [Isključeno]. Postavite [Digitalni zum] na [Uključeno] kako biste povećali slike čak i sa smanjenjem kvalitete. [Pojedinosti]

- Zadana postavka za [Veličina slike] je [16M]. Za promjenu uvećanja zuma promijenite stavku [Veličina slike]. [Pojedinosti]

- Funkcije zuma izuzev optičkog zuma nisu dostupne kad snimate u sljedećim situacijama:

- U načinu [i-Panoramsko snimanje]

- U načinu [Foto efekat]

- U načinu [Defokusiranje pozadine]

- Kad je aktivirana funkcija snimanja osmijeha.

- Kad je [Samookidač] podešeno na [Autoportret: 1 osoba] ili [Autoportret: 2 osobe].

- Kad je u Odabiru scene odabran način (Korekcija protusvjetl. HDR).

- Funkcija Prepoznavanje lice ne funkcionira ako koristite drugi zum osim optičkog.

Natrag na vrh