Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezéskor > Zoom (állóképek)

## Zoom (állóképek)

Választható zoom
Zoomarány
Felnagyítja a képeket a W/T (zoom) karral fényképezés közben. A fényképezőgép optikai zoomja akár 4-szeres méretre is képes kinagyítani a képeket.
Az optikai zoommal az eredeti minőség romlása nélkül nagyítható a kép.

1. Állítsa a fényképezőgépet fényképezés üzemmódba.

1. Csúsztassa el W/T (zoom) kart.

Tolja a kart a T oldalra nagyításhoz, illetve a W oldalra kicsinyítéshez.
Megjegyzés

- Fényképezéskor a zoom a W oldalon rögzítve van az alábbi helyzetekben:

- [iPanorámapásztázás] üzemmódban

- [3D panorámapásztázás] üzemmódban

- [Pásztázó többszöges] üzemmódban

- [Víz alatti iPanorámapásztázás] üzemmódban

- Közeli fókusz üzemmódban

### Választható zoom

Az egyes zoom beállítások kombinációjával nagyarányú nagyítás érhető el. A képernyőn az ikon a használt zoom funkciónak megfelelően változik.

1. Zoom az eredeti képminőséggel

(Lehet az eredeti képminőség romlása nélkül fényképezni akkor is, ha az optikai zoom aránya meghaladja a 4-szeres nagyítást.)

1. () [Tiszta kép zoom]:

Zoom az eredetihez közeli képminőséggel [Részletek]

1. () [Digitális zoom]:

Az eredeti képminőségnél rosszabb [Részletek]

| Művelet | Beállítások | Zoom sáv
A | Csak optikai zoom használata | [Állókép méret]: [16M] [Tiszta kép zoom]: [Ki] [Digitális zoom]: [Ki] |
B | Képek nagyítása minőségromlás nélkül | [Állókép méret]: kivéve [16M] [Tiszta kép zoom]: [Ki] [Digitális zoom]: [Ki] |
C | Tiszta képek készítése a [Tiszta kép zoom] funkcióval (az eredetihez közeli képminőséggel) | [Tiszta kép zoom]: [Be] [Digitális zoom]: [Ki] |
D | Zoomolás a maximális zoomarányra | [Tiszta kép zoom]: [Be] [Digitális zoom]: [Be] Bizonyos beállítások esetében előfordulhat, hogy a [Tiszta kép zoom] funkció nem választható. [Részletek] | Ha a [Tiszta kép zoom] funkció nem választható

### Zoomarány

A támogatott zoomarányok a beállításoktól vagy a kép méretétől függően eltérőek. Az alábbi táblázat a [Tiszta kép zoom] és a [Digitális zoom] [Be] beállítása esetén érvényes zoomarányokat foglalja össze.

Fénykép mérete | Művelet
A: Optikai zoom | B: Zoomarány minőségromlás nélkül (a 4-szeres optikai zoommal) | C: Zoomolás, ha a [Tiszta kép zoom] beállítása [Be] | D: Zoomolás maximális zoomaránnyal*1
16M | 4× | 4× | 8× | 16×
10M | 4× | 5,1× | 10× | 20×
5M | 4× | 7,1× | 14× | 28×
VGA | 4× | 28× | 57× | 57×*2
16:9(12M) | 4× | 4× | 8× | 16×
16:9(2M) | 4× | 9,6× | 19× | 38×

*1 A maximális zoomarány a zoomolással elérhető legnagyobb mértékű minőségromlás nélküli nagyítás (a 4-szeres optikai zoommal), amikor a [Tiszta kép zoom] és a [Digitális zoom] funkció is aktív. A maximális zoomarány a beállításoktól függően változik. Az alapértelmezett beállítás maximális zoomaránya ugyanannyi, mint amikor a [Tiszta kép zoom] opció beállítása [Be]. [Részletek]
*2 Ha az [Állókép méret] beállítása [VGA], a [Digitális zoom] korlátozott; a maximális zoomarány a 57-szeres.
Megjegyzések

- A [Tiszta kép zoom] opció alapértelmezett beállítása [Be].

- A [Digitális zoom] opció alapértelmezett beállítása [Ki]. Ha minőségromlás árán is tovább akarja nagyítani a képeket, állítsa a [Digitális zoom] opciót [Be] értékre. [Részletek]

- Az [Állókép méret] opció alapértelmezett beállítása [16M]. Ha módosítani akarja a zoomarányt, módosítsa a [Állókép méret] beállítást. [Részletek]

- Az optikai zoomon kívül zoom funkció nem érhető el, ha az alábbi körülmények között fényképez:

- [iPanorámapásztázás] üzemmódban

- [Kép effektus] üzemmódban

- [Defókuszált háttér] üzemmódban

- Ha a Mosolyexponálás funkció aktív.

- Ha az [Önkioldó] beállítása [Önarckép - Egy ember] vagy [Önarckép - Két ember].

- Ha (HDR ellenfény-kompenzáció) üzemmód van kiválasztva a színhelyválasztásnál.

- Az Arcfelismerés funkció nem működik, ha nem csak az optikai zoomot használja.

Vissza a tetejére