Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Fermo immagine 3D

## Fermo immagine 3D

Ripresa di un’immagine 3D Le immagini registrate usando le funzioni 3D possono essere riprodotte stereoscopicamente su un televisore 3D.

1. (Modo REG) (Ripresa 3D) (Fermo immagine 3D)

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Suggerimenti per la ripresa delle immagini 3D
Avvicinarsi ad un soggetto con il soggetto e lo sfondo distanti, come è mostrato nell’illustrazione.
L’effetto 3D potrebbe non funzionare efficacemente quando la scena è troppo scura, il soggetto si sta muovendo o la fotocamera è stata spostata dopo aver impostato il blocco AE/AF.
Se si riprende l’immagine in un posto buio, i disturbi potrebbero essere molto visibili.
Note

- La dimensione di immagine disponibile è [16M] o [16:9(12M)].

- Le immagini 3D vengono riprodotte come fermi immagine standard su questa fotocamera.

- Le immagini 3D sono composte da un file JPEG e un file MPO. Se l’uno o l’altro file viene cancellato sul PC, la fotocamera potrebbe non funzionare correttamente.

- Questa funzione non è adatta alla ripresa sott’acqua.

Argomento collegato
Visione delle immagini 3D su un TV 3D
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio