Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > ISO

## ISO

Regola la sensibilità luminosa quando la fotocamera è impostata su Programm. automatica o [Sott’acqua] è selezionato in Selezione scena. Nel Modo filmato, [ISO] è fissato su [Autom.]. Non è possibile cambiare le impostazioni.

1. MENU (ISO) modo desiderato

| (Autom.) | Imposta automaticamente la sensibilità ISO.
| ///// | È possibile ridurre la sfocatura dell’immagine nei luoghi bui o con i soggetti in movimento aumentando la sensibilità ISO (selezionare un numero maggiore).

Regolazione della sensibilità ISO (Indice di esposizione consigliata)
La sensibilità ISO è un grado di velocità per il supporto di registrazione che incorpora un sensore delle immagini che riceve la luce. Anche quando l’esposizione è uguale, le immagini variano a seconda della sensibilità ISO.
Sensibilità ISO alta
Registra un’immagine luminosa anche in luoghi bui aumentando la velocità dell’otturatore per ridurre la sfocatura.
Tuttavia, l’immagine tende a diventare disturbata.
Sensibilità ISO bassa
Registra un’immagine più uniforme.
Tuttavia, quando l’esposizione è insufficiente, l’immagine potrebbe diventare più scura.
Argomento collegato
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio