Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Witbalans

## Witbalans

De basiswitkleur vastleggen in de instelling 1x drukken
Hiermee kunt u de kleurtinten instellen overeenkomstig het omgevingslicht. Gebruik deze functie als de beeldkleuren onnatuurlijk lijken.

1. MENU (Witbalans)

Afhankelijk van de opnamefunctie wordt dit ingesteld met behulp van de toetsen afgebeeld aan de linkerkant van het scherm.

1. Gewenste functie [OK]

| (Autom.) | Hiermee wordt de witbalans automatisch ingesteld zodat de kleuren natuurlijk lijken.
| (Daglicht) | Hiermee wordt gecompenseerd voor omstandigheden buitenshuis op een mooie dag, avondscènes, nachtscènes, neonreclame, vuurwerk, enz.
| (Bewolkt) | Hiermee wordt gecompenseerd voor een bewolkte lucht of een schaduwrijke plaats.
| (Fluorescerend Witbalans 1) (Fluorescerend Witbalans 2) (Fluorescerend Witbalans 3) | [Fluorescerend Witbalans 1]: Hiermee wordt gecompenseerd voor witte, fluorescerende verlichting. [Fluorescerend Witbalans 2]: Hiermee wordt gecompenseerd voor natuurlijk witte, fluorescerende verlichting. [Fluorescerend Witbalans 3]: Hiermee wordt gecompenseerd voor dagwitte, fluorescerende verlichting.
| (Gloeilamp) | Hiermee wordt gecompenseerd voor plaatsen onder een gloeilamp of onder felle verlichting, zoals in een fotostudio.
| (Flitser) | Hiermee wordt gecompenseerd voor de flitser.
| (1x drukken) | Hiermee wordt de witbalans ingesteld afhankelijk van de lichtbron. De witte kleur die is opgeslagen in de functie (1x druk. inst.), wordt de basiswitkleur. Gebruik deze functie wanneer [Autom.] en andere instellingen geen waarheidsgetrouwe kleuren geven.

Effecten van de belichtingsomstandigheden
De natuurlijke kleur van het onderwerp wordt beïnvloed door de belichtingsomstandigheden.
De kleurtinten worden automatisch ingesteld, maar u kunt de kleurtinten ook handmatig instellen met behulp van de witbalansfunctie.
Daglicht (wit als standaardinstelling)
Bewolkt (blauwachtig)
Fluorescerend licht (groengetint)
Gloeilamplicht (roodachtig)
Opmerkingen

- Wanneer u opneemt met de flitser in een andere functie dan [Flitser], wordt [Witbalans] ingesteld op [Autom.].

- Wanneer de flitsfunctie is ingesteld op [Aan] of [Lgz synchro], kan de witbalans alleen worden ingesteld op [Autom.], [Flitser] of [1x drukken].

### De basiswitkleur vastleggen in de instelling 1x drukken

1. Richt de lens op een wit voorwerp, zoals een vel papier, dat het hele scherm vult onder dezelfde belichtingsomstandigheden waaronder u het onderwerp gaat opnemen.

1. MENU (Witbalans) [1x drukken]

1. Raak (1x druk. inst.) [OK] aan.

Het scherm wordt een moment zwart en nadat de witbalans is ingesteld en in het geheugen is opgeslagen, wordt het scherm voor opnemen weer afgebeeld.
Opmerkingen

- Als tijdens het opnemen de indicator knippert, is de witbalans niet ingesteld of kan niet worden ingesteld. Gebruik de automatische witbalans.

- Beweeg de camera niet en stoot er niet tegen terwijl [1x druk. inst.] wordt uitgevoerd.

- Als de flitsfunctie is ingesteld op [Aan] of [Lgz synchro], wordt de witbalans ingesteld op de toestand waarin de flitser afgaat.

Verwant onderwerp
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven