Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Rozpoznanie sceny

## Rozpoznanie sceny

Tryb zaawansowany
Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania i wykonuje zdjęcie. W przypadku wykrycia ruchu czułość ISO zwiększa się odpowiednio do prędkości ruchu, aby zmniejszyć rozmycie obiektu. Gdy aparat działa w trybie inteligentnej automatyki, możesz wybrać tryb [Zaawansowany], w którym aparat automatycznie wykonuje dwa zdjęcia.
W trybie rozpoznawania sceny położenie ikony wyświetlanej na ekranie jest różne w zależności od tego, czy aparat rozpoznał scenę lub warunki. Jeśli aparat rozpozna scenę, ikony i wskaźniki takie jak (Portret), (Dziecko), (Nocny portret), (Nocny widok), (Portret pod światło), (Pod światło), (Pejzaż), (Makro), (Zdjęcia z bliska), (Reflektor) lub (Słabe światło) są wyświetlane w pierwszym wierszu. Jeśli aparat rozpozna warunki otoczenia, ikony takie jak (Statyw) lub (Ruch) są wyświetlane w drugim wierszu. Aparat może rozpoznać zarówno scenę jak i warunki otoczenia, lub tylko jeden z tych elementów.

1. (Tryb NAGR) (Inteligentna automatyka)

1. MENU (Rozpoznanie sceny) żądany tryb

| (Auto) | Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia i zrobi zdjęcie.
| (Zaawansowany) | Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia. Gdy aparat rozpozna (Nocny widok), (Nocny portret), (Pod światło) lub (Portret pod światło), automatycznie zmieni nastawienie i nagra jeszcze jeden obraz. Jeśli zostaną wykonane dwa zdjęcia jedno po drugim, znak + na ikonie zmieni kolor na zielony. Gdy wykonane są dwa ujęcia, dwa obrazy są wyświetlone obok siebie natychmiast po fotografowaniu. Gdy pojawi się [Red. zamkn. oczu], wykonywane są automatycznie dwa zdjęcia i wybierane jest to zdjęcie, na którym obiekt ma otwarte oczy. [Szczegóły]

Uwagi

- Funkcja rozpoznania sceny nie działa, gdy przy wykonywaniu zdjęć używany jest zoom inny niż optyczny.

- W trybie śledzenia ostrością sceny (Portret), (Dziecko), (Nocny portret) lub (Portret pod światło) nie są rozpoznawane.

- Dostępne nastawienia lampy błyskowej to [Auto] i [Wyłącz].

- W niektórych warunkach te sceny mogą nie zostać rozpoznane.

- Jeśli z otoczenia przekazywane są drgania do aparatu z opcjami (Statyw) oraz (Nocny widok) ustawionymi jednocześnie, opcja (Statyw) może nie być rozpoznana.

- Czasami czas otwarcia migawki jest długi, jeśli zostanie rozpoznana jednocześnie scena (Statyw) jak i (Nocny widok). Podczas wykonywania zdjęć trzymaj aparat nieruchomo.

### Tryb zaawansowany

W trybie [Zaawansowany] aparat wykonuje jedno po drugim dwa zdjęcia z różnymi ustawieniami, gdy rozpozna (Nocny widok), (Nocny portret), (Pod światło) lub (Portret pod światło), które mają tendencje do rozmywania. Możesz wybrać jeden spośród dwóch nagranych obrazów.

| Pierwszy obraz* | Drugi obraz
| Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem | Nagrany ze zwiększoną czułością i redukcją drgań
| Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem, z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym | Nagrany ze zwiększoną czułością, twarzą jako elementem prowadzącym i redukcją drgań
| Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem | Zdjęcie wykonywane jest z jeszcze dłuższym czasem otwarcia migawki bez zwiększenia czułości
| Nagrany z użyciem lampy błyskowej | Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem tła
| Nagrany z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym | Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem twarzy i tła

* Gdy funkcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Auto].
Co to jest funkcja eliminacji mrugania?
Przy ustawieniu [Zaawansowany] aparat automatycznie wykonuje dwa zdjęcia jedno po drugim*, gdy rozpozna scenę (Portret) lub (Dziecko). Aparat automatycznie wybierze, wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął. Jeśli oczy są zamknięte na obu zdjęciach, pojawia się komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
* poza sytuacją, gdy miga lampa błyskowa/czas otwarcia migawki jest długi.
Podobny temat
Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC
Powrót do początku