Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções/Acerca desta câmara > Número de imagens fixas e tempo de gravação de filmes > Tempo de gravação

## Tempo de gravação

A tabela abaixo mostra os tempos máximos de gravação aproximados. O tempo de gravação pode variar dependendo das condições de filmagem e do cartão de memória.
(h (hora), m (minuto))

Qualidade/Tamanho | Memória interna | Cartão de memória formatado nesta câmara
Aprox. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) |  | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 30 m (1 h 30 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) |  | 10 m (10 m) | 25 m (25 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25 m (15 m) | 50 m (35 m) | 1 h 45 m (1 h 20 m) | 3 h 35 m (2 h 45 m) | 7 h 20 m (5 h 30 m)
MP4 12M |  | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m
MP4 6M |  | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 40 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M |  | 1 h 10 m | 2 h 20 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h

O número entre ( ) é o tempo de gravação mínimo.

- É possível fotografia contínua durante aproximadamente 29 minutos de cada vez. O tamanho máximo de um arquivo de filme de formato MP4 é de aproximadamente 2 GB.

Nota

- O tempo de gravação de filmes varia porque a câmara está equipada com VBR (taxa de bits variável), que ajusta automaticamente a qualidade da imagem dependendo da cena de filmagem.
  Quando gravar um motivo a mover-se rapidamente, a imagem é mais clara mas o tempo de gravação é mais curto porque é necessária mais memória para a gravação.
  O tempo de gravação varia também dependendo das condições de filmagem, do motivo ou das definições da qualidade/tamanho da imagem.

Voltar ao topo