Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Setări foto continuă

## Setări foto continuă

Aparatul foto realizează până la 10 fotografii continue într-o rafală, atunci când ţineţi apăsat butonul declanşator.

1. MENU (Setări foto continuă) modul dorit

| (Dezactivat) | Înregistrează o singură imagine.
| (Ridicată) | Fotografiază de la două la maximum zece imagini succesive.
| (Redusă)

Observaţii

- [Bliţ] este setat la [Dezactivat].

- La înregistrarea cu temporizator, este înregistrată o serie de până la zece imagini.

- Intervalul de înregistrare este prelungit, în funcţie de setarea dimensiunii imaginii.

- Funcţiile [Focalizare], [Balans de alb] şi [EV] sunt reglate pentru prima imagine, aceste setări fiind utilizate şi pentru celelalte imagini.

- Atunci când funcţia [Setări foto continuă] este setată la [Ridicată] sau la [Redusă], puteţi alege până la ISO800 pentru sensibilitatea ISO.

- Dimensiunea [VGA] a imaginii va fi stabilită în timpul înregistrării în memoria internă.

- Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă), fotografierea În rafală este oprită.

- În cazul unui timp de expunere scurt, numărul de fotografii în rafală realizate pe secundă poate scădea.

Subiect corelat
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus