Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Установка Непрер. Съемки

## Установка Непрер. Съемки

При нажатой кнопке затвора фотоаппарат выполняет серийную съемку до 10 кадров в одной серии.

1. MENU (Установка Непрер. Съемки) нужный режим

| (Выкл) | Запись одиночного фотоснимка.
| (Высокая) | Съемка от 2 до 10 последовательных изображений максимально.
| (Низкоскоростная)

Примечания

- Опция [Вспышка] установлена в положение [Выкл].

- При выполнении съемки с помощью таймера самозапуска записывается серия до 10 изображений.

- В зависимости от размера фотоснимка интервал записи может быть длиннее.

- Параметры [Фокус], [Баланс белого] и [EV] регулируются для первого фотоснимка, и эти установки также используются для других фотоснимков.

- В случае установки функции [Установка Непрер. Съемки] в положение [Высокая] или [Низкоскоростная] можно выбрать значение до ISO800 для скорости ISO.

- Размер изображения [VGA] будет установлен во время записи во внутренней памяти.

- При низком уровне заряда батареи, заполненной внутренней памяти или карте памяти серийная съемка останавливается.

- При низкой скорости затвора количество фотоснимков за секунду в серии может уменьшиться.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы