Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Автоспуск

## Автоспуск

Автоматическая съемка с таймером самозапуска

1. (Автоспуск) нужный режим

Если кнопка не отображается с левой стороны экрана, прикоснитесь к значку MENU.

| (Выкл) | Таймер самозапуска не используется.
| (10 сек) | Установка таймера самозапуска на 10-секундную задержку. При нажатии на кнопку затвора лампочка таймера самозапуска начнет мигать, и до срабатывания затвора будет звучать сигнал. Для отмены прикоснитесь к кнопке .
| (2 сек) | Установка таймера самозапуска на 2-секундную задержку.
| (Автопортрет одного чел.) | Установка таймера самозапуска в положение таймера автоспуска. При распознавании фотоаппаратом указанного количества лиц, раздается звуковой сигнал, а затем через 2 секунды срабатывает затвор.
| (Автопортрет двух человек)

Советы по предотвращению размытости
Движение рук или тела во время удерживания фотоаппарата и нажатия кнопки затвора приводит к “дрожанию фотоаппарата”.
Дрожание фотоаппарата часто возникает в условиях слабого освещения или при низкой скорости затвора, например, в режиме (Ночной Портрет) или (Ночная Сцена).
Чтобы уменьшить дрожание фотоаппарата, установите таймер самозапуска на 2-секундную задержку и плотно прижмите руки к туловищу после нажатия на кнопку затвора.

### Автоматическая съемка с таймером самозапуска

Направьте объектив на себя таким образом, чтобы на экране отобразилось выбранное число лиц. Затвор сработает автоматически. Не перемещайте фотоаппарат после звукового сигнала.

- Выполнить съемку можно также, нажимая кнопку затвора во время этой операции.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы