Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Перед использованием > Названия частей и список значков, отображаемых на экране > Список значков, отображаемых на экране

## Список значков, отображаемых на экране

Список значков режима съемки
Список значков режима просмотра
Значки отображаются на экране для индикации состояния фотоаппарата.
Положение отображаемых значков может отличаться в зависимости от режима съемки.

### Список значков режима съемки

Дисплей | Индикация
0:12 | Доступное для записи время (м:с)
ЗАПИСЬ ОЖИДАН | Видеосъемка/Режим ожидания видеосъемки
| Сцена видеосъемки
| Значок распознавания сцен
| Файл базы изображений заполнен/Ошибка файла базы изображений
| Распознавание сцен
| Значок наложения
| Минимизация закрытых глаз
| Предупреждение о перегреве
| Предупреждение о вибрации
| Баланс белого
| Интервал серийной съемки
| Режим фотометрии
| Распознавание лица
| Эффект расфокусировки
| Эффект мягкой кожи
| Эффект HDR Живопись
| Цветовой тон
| Выделенный цвет

Дисплей | Индикация
| Фокус крупным планом
| Уменьшение эффекта красных глаз
| Блокировка АЭ/АФ
| Медленный затвор NR
125 | Скорость затвора
F3.5 | Величина диафрагмы
ISO400 | Число ISO
+2.0EV | Величина экспозиции
| Индикатор рамки искателя диапазона АФ
| Режим вспышки
| Подавление шума ветра
| Зарядка вспышки

Дисплей | Индикация
9 | Количество доступных для записи изображений (Двойная запись)
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Сенсорная панель выключена
1.4 | Масштаб увеличения
ЗАХВАТ | Импорт фотоснимков
| Подсветка AФ
| Носитель записи (карта памяти, внутренняя память)

Дисплей | Индикация
100М | Доступное для записи время
C:32:00 | Индикация самодиагностики
| Папка записи
| Размер изображения/Размер панорамного изображения/Качество
| Рамка искателя диапазона AФ
| Перекрестие точечной фотометрии
| Таймер самозапуска
| Предупреждающий индикатор, относящийся к фотосъемке
96 | Количество доступных для записи изображений
| Дата записи
| Пункт назначения
| Включение/выключение сенсорной панели

### Список значков режима просмотра

Дисплей | Индикация
| Носитель для воспроизведения (карта памяти, внутренняя память)
12/12 | Номер изображения/Количество изображений, записанных в выбранном диапазоне дат или в папке
| Размер изображения/Размер панорамного изображения/Качество
| Серия изображений
| Основное изображение в серийной группе
| Воспроизведение с увеличением
| Папка воспроизведения
| Файл базы изображений заполнен/Предупреждение об ошибке файла базы изображений
| 3D-изображения
| Защита
| Команда печати (DPOF)
| Предупреждение о перегреве
| Увеличение недоступно
| Eye-Fi

Дисплей | Индикация
101-0012 | Номер папки-файла
2012-1-1 9:30 AM | Записанная дата/время воспроизводимого изображения

Дисплей | Индикация
| Установки TransferJet
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Режим просмотра
| Режим фотометрии
| Режим вспышки
| Баланс белого
+2.0EV | Величина экспозиции

Дисплей | Индикация
C:32:00 | Индикация самодиагностики
ISO400 | Число ISO
500 | Скорость затвора
F3.5 | Величина диафрагмы
| Полоса воспроизведения
| Воспроизведение
| Воспроизведение с переменной скоростью
00:00:12 | Счетчик
| Громкость

В начало страницы