Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Zmena nastavení > Shooting Settings > Clear Image Zoom

## Clear Image Zoom

Celková miera priblíženia prostredníctvom zoomu, keď je zvolená funkcia [Clear Image Zoom] (vrátane 4-násobného optického zoomu)
[Clear Image Zoom] umožňuje zväčšenie záberu s kvalitou blízkou pôvodnej kvalite záberu pri snímaní statických záberov.
Najprv fotoaparát priblíži zábery prostredníctvom zoomu s pôvodnou kvalitou záberov v závislosti od zvolenej veľkosti statického záberu.
Keď je funkcia [Clear Image Zoom] nastavená na [On], fotoaparát sa automaticky prepne do [Clear Image Zoom], keď sa prekročí rozsah zoomu bez zhoršenia pôvodnej kvality záberu.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímania.

1. MENU (Settings) (Shooting Settings) [Clear Image Zoom] požadovaný režim

| On | Priblíženie záberov prostredníctvom zoomu s kvalitou blízkou pôvodnej kvalite záberu, v závislosti od veľkosti záberu. Prepne sa do [Clear Image Zoom] v rámci rozsahu, v ktorom je zobrazené .
| Off | Funkcia [Clear Image Zoom] sa nepoužije.

Poznámky

- Ak chcete priblížiť zábery v rámci rozsahu, v ktorom je možné zachovať pôvodnú kvalitu záberu, nastavte [Clear Image Zoom] aj [Digital Zoom] na [Off]. [Detaily]

- Funkcia [Clear Image Zoom] nebude fungovať v nasledujúcich situáciách:

- V režime videozáznamu

- V [iSweep Panorama]

- V [Picture Effect]

- V [Background Defocus]

- Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.

- Keď [Self-Timer] je nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People].

- Keď je [Cont. Shooting Settings] nastavená na [High] alebo [Low].

- Keď je vo výbere scény zvolený režim (Backlight Correction HDR).

- Funkcia rozpoznania tváre nefunguje v rozsahu funkcie [Clear Image Zoom].

### Celková miera priblíženia prostredníctvom zoomu, keď je zvolená funkcia [Clear Image Zoom] (vrátane 4-násobného optického zoomu)

Podporované miery priblíženia prostredníctvom zoomu budú odlišné v závislosti od veľkosti záberu.

Veľkosť záberu | Celkový rozsah zoomu
16M | Približne 8×
10M | Približne 10×
5M | Približne 14×
VGA | Približne 57×
16:9(12M) | Približne 8×
16:9(2M) | Približne 19×

Späť na začiatok