Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Kullanmadan Önce > Parçaların adları ve ekranda görüntülenen simgelerin listesi > Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

## Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

Çekim modu simgelerinin listesi
İzleme modu simgelerinin listesi
Fotoğraf makinesinin durumunu göstermek için ekranda simgeler görüntülenir.
Görüntülenen simgelerin konumları çekim moduna göre değişebilir.

### Çekim modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
0:12 | Kayıt süresi (d:sn)
KAYIT Hazır | Video kaydetme/Video hazırda bekleme
| Film çekme sahnesi
| Sahne Tanıma simgesi
| Veritabanı dosyası dolu/Veritabanı dosya hatası
| Sahne Tanıma
| Üst üste bindirme simgesi
| Kapalı Göz Giderme
| Aşırı ısınma uyarısı
| Titreşim uyarısı
| Beyaz dengesi
| Seri Çekim Aralığı
| Metraj modu
| Yüz algılama
| Flulaştırma etkisi
| Yumuşak ten efekti
| HDR Resim efekti
| Renk tonu
| Çıkartılmış Renk

Görünüm | Anlamı
| Yakına Odaklanma
| Kırmızı göz giderme
| AE/AF kilidi
| NR yavaş deklanşör
125 | Deklanşör hızı
F3.5 | Diyafram açıklığı değeri
ISO400 | ISO sayısı
+2.0EV | Pozlama değeri
| AF telemetre çerçevesi göstergesi
| Flaş modu
| Rüzgar Gürültüsü Azaltma
| Flaş şarj oluyor

Görünüm | Anlamı
9 | Kaydedilebilir görüntü sayısı (Dual Rec)
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| Panele dokunma geçersiz
1.4 | Zum ölçekleme
YAKALA | Fotoğrafların alınması
| AF Işığı
| Kayıt Ortamı (Hafıza kartı, dahili bellek)

Görünüm | Anlamı
100Dk. | Kayıt yapılabilir süre
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
| Kayıt klasörü
| Görüntü boyutu/Panorama görüntüsü boyutu/Kalite
| AF telemetre çerçevesi
| Hedefe yönelik nokta metrajı
| Zamanlayıcı
| Hareketsiz görüntü kaydı ile ilgili uyarı göstergesi
96 | Kaydedilebilir görüntü sayısı
| Yazma Tarihi
| Varış yeri
| Dokunmatik paneli Açma/Kapama

### İzleme modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Kayıttan Gösterme Ortamı (Hafıza kartı, dahili bellek)
12/12 | Görüntü numarası/Seçilen tarih aralığında veya klasörde kaydedilmiş görüntü sayısı
| Görüntü boyutu/Panorama görüntüsü boyutu/Kalite
| Seri Çekim Görüntüleri
| Seri çekim grubundaki ana görüntü
| Kayıttan gösterme zumu
| Kayıttan gösterme klasörü
| Veritabanı dosyası dolu/Veritabanı dosyası hata uyarısı
| 3D görüntüler
| Koruma
| Baskı emri (DPOF)
| Aşırı ısınma uyarısı
| Genişletme yapılamaz
| Eye-Fi

Görünüm | Anlamı
101-0012 | Klasör-dosya numarası
2012-1-1 9:30 AM | Kayıttan gösterilen görüntü için kaydedilen tarih/saat

Görünüm | Anlamı
| TransferJet ayarları
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| İzleme Modu
| Metraj modu
| Flaş modu
| Beyaz dengesi
+2.0EV | Pozlama değeri

Görünüm | Anlamı
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
ISO400 | ISO sayısı
500 | Deklanşör hızı
F3.5 | Diyafram açıklığı değeri
| Kayıttan gösterme çubuğu
| Kayıttan gösterme
| Değişken hızda kayıttan gösterim
00:00:12 | Sayaç
| Ses şiddeti

En üste geri dön