Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > REC modu ayarlama > Arkaplan flulaştırma

## Arkaplan flulaştırma

Özne, arka fondan ayrılacak şekilde görüntü işlemeli fotoğraf çekmenizi sağlar.

1. Fotoğraf makinesini çekim moduna ayarlayın.

1. (KAYIT modu) (Arkaplan flulaştırma)

1. Deklanşörle çekim yapın.

Arkaplan flulaştırma yoğunluğunu ayarlama önerileri
Çekmeden önce MENU [Flulaştırma etkisi] [Düşük], [Orta] veya [Yüksek] öğelerine dokunarak arkaplan flulaştırma efektinin yoğunluğu değiştirilebilir.
Arkaplanı flulaştırma için öneriler

#### Öznenin ve arkaplanın konumu

Şekilde gösterildiği gibi özne ve arkaplan arasında çok mesafe olan bir görüntü çektiğiniz zaman, arkaplan flulaştırılabilir. Ekranda belirtilen önerilen çekim mesafesinden çekin.
Özne, arka fondan yeterince uzakta
Özne ve arkaplan çok yakın

#### Zum ölçeği ve öznenin konumu

Bir çiçeğin ya da küçük bir nesnenin yakın plan çekimini yaparken W/T (zum) düğmesini W tarafına kaydırın. İnsanları çekerken özneden biraz uzaklaşın ve W/T (zum) düğmesini T tarafına kaydırın.

- Özneye daha kolay odaklanmak için, fotoğraf makinesinin Odak takibi işlevini kullanın. [Ayrıntılar]

Notlar

- Çekim yaparken, sarsıntıyı azaltmak için fotoğraf makinesini sabit tutun.

- Etkili flulaştırma yapamıyorsanız aşağıdaki adımları deneyin:

- W/T (zum) düğmesini T tarafına kaydırın.

- Tavsiye edilen çekim mesafesi içine girinceye kadar özneye yaklaşın.

- Özneyi ve arkaplanı ayırın.

- Odağın ayarlanacağı alana dokunun.

- Bu işlev sualtı çekimine uygun değildir.

İlgili Konu
Flulaştırma etkisi
Odak takibi
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön